서식 1

학습동아리 연구계획서

동아리 명칭	U-프랜드 119
동아리 임원	회장(동아리장) : 이원희 - 사무실 전화 : 794-1190 - 휴 대 폰 : *************		총무 : 강경섭 - 사무실 전화 : 794-1190 - 휴 대 폰 : *************
회 원 수	회원수(계)	내부	외부	회원의 주 소속
	13명	13명	0명	용산소방서 소방행정과
동아리 형태	▢ 핵심과제 학습동아리 ■ 자율과제 학습동아리(학습형, 대안제시형, 직무발명형 ) ※ 핵심/자율 과제 학습동아리에 ■로 체크하며, 자율과제 학습동아리의 경우 해당 유형(학습형 등)에 √ 로 표시
연구과제 분야	▢ 복지/여성 ▢ 경제/일자리 ▢ 도시/주택 ■ 안전/교통 ▢ 문화/환경 ▢ 행정/재정 ▢ 기타분야 ※ 해당 과제분야에 ■로 체크
수행 과제명	화재현장 지상식 소화전 효율적 사용방안
과제선정 사유	화재발생 시 현장에 도착한 선착대가 지상식 소화전을 점유하여 수관연결 및 차량에 급수를 실시하고 있으면 후착대가 도착하여 다른 소화전을 찾아야하는 번거로움이 있고, 같은 소화전을 사용할 경우 잠시 소화전의 급수를 멈추고 반대편에 연결해야 한다. 그 경우에 한시라도 바쁜 화재현장의 급수가 중단되는 일이 벌어질 수 있으니, 급수 중단을 사전에 방지하고자 사용하지 않고 있는 반대편 급수구에 좌우돌림 개폐형 방수캡을 연결하여 중단없이 신속하게 사용할 수 있도록 하기 위함이며, 급박한 상황으로 전개될 수 있는 화재현장의 신속하고 효율적인 급수지원 체계를 확립하고자 지상식 소화전 연결 방수캡에 대한 연구로 진정 필요한 방안을 모색하고자 함.
중점 활동 계획	119안전센터의 물탱크차량의 감소에 따른 지상식 소화전의 신속하고 효율적인 사용방안 제고 기존 방사형 관창의 원리를 활용하여 쉽고, 편리하게 제작 관창과 같이 자체적으로 급수개폐와 급수량 조절이 가능하여 소방차량과 지상식 소화전을 이동하는 번거로움 최소화 방수캡만이 아니라 65mm 방사형 관창으로도 활용 가능 회전식 손잡이로 사용이 편리하고 야간 현장에서 사용 가능토록 야광재질 부착 65mm 방사형 관창의 작동원리에 수 카플링을 도입하여 급수 기능 추가 내부개폐조절기, 조절기 결합부, 카플링 등을 알루니늄 합급 재질로 제작하여 경량화
기대 효과	소방용수 활용이 비교적 편리한 지상식 소화전에 대한 좀 더 효율적인 활용방안으로 화재현장에서 선착대가 선 점유한 지상식 소화전의 급수를 중단하지 않고 신속하게 후착대가 사용 가능하여 보다 신속한 화재진압 활동이 가능할 것으로 기대하며, 인명피해를 최소화하고 시민의 재산과 생명을 보호하는데 기여할 수 있음.