생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용산 소 방 서						우선 순위	01
장비명	블로우건 세트	모델명	블로우건세트				예상 가격	330,000원
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	신규 등	사용부서	한강로 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 동물 포획용			필요성		동물등 구조시 대원의 안전 도모
제원	◇ 제원 및 특징 - 손 쉬운 방법으로 동물을 마취시킬 수 있슴. - 보관의 용이를 위해 3단으로 분리되도록 봉을 제작하였음. - 입으로 부는 방식이므로 근거리에서는 정확성이 높음. - 재질 : 도금철 - 길이 : 180cm (60cm 씩 3단 연결) - 무게 : 약 670g - 구경 : 1.8cm - 유효사거리 : 10 ~ 15m - 최대사거리 : 20m 이상 구성 - 주사기 3cc 10개 - 바늘 10개 - 바늘막이 실리콘 1개(30cm) - 윤활유 1개 - 주사기 바늘 캡 10개 - 꼬리날개 10개 - 에어주입주사기 1개(20cc)
현 모델 선정사유	- 각종 동물구조 시 사용하는 마취용 장비.
기타	-

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용산소방서						우선 순위	02
장비명	특수구조장비	모델명	휴대용유압장비				예상 가격	22,000,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	후암 안전센터				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 화재진압 현장 및 구조현장에 대원이 휴대할 수 있도록 소형 수동펌프에 의해서 개인이 쉽게 작동할 수 있도록 설계된 배낭 휴대용으로 가볍게 착용가능			필요성		- 배낭 하나만으로 화재 및 구조현장의 창호 및 도어의 개폐, 장애물의 절단, 중량의 장애물의 전개를 모두할수 있음 보안 및 구조작전을 위해 고강도의 커터, 도어개폐기, 스프리더, 특수펌르를 휴대용 배낭의 형태로 간단하게 휴대할수 있음
제원	- 4종 휴대용 배낭 총 중량 : 14.8kg - 커터 : 중량 : 2.98kg, 절단력 : 17.5톤 - 도어캐폐기 : 중량 : 3.5kg, 도어파괴력 : 1.5톤 - 스프리더 : 중량 : 3.48kg, 최대파워 : 2.5톤 - 키트 특수펌프 : 중량 : 2.6kg, 작동압력 : 400bar
현 모델 선정사유	- 무게 및 휴대용이함을 고려하여 선정함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	03
장비명	반지절단기	모델명					예상 가격	50,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	서빙고 안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 반지 절단용			필요성		- 사용중 돌림장치가 절단되어 절단 부분 용접하여 사용함으로 교체요함
제원	- 재질 : 합금알루미늄 - 핸들재질 : 크룸도금 스테인레스 스틸
현 모델 선정사유	- 보유중인 재품과 동일재품
기타	- 없 음

생활안전대 장비 수요조사 카드(이촌)
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	04
장비명	세신버팔로 가방세트	모델명	25pcs				예상 가격	130,000원
보유기준		보유수					필요 수량	1점
보강사유	부족	사용부서	이촌 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 생활안전대 문 개방용 장비			필요성		- 기타현장 구조작업 중 망실 - 노후율 증가
제원	- 몽키 8, 전기가위, 프라이어 6, 뺀치 6, 니퍼 6, 롱로우즈 6, 연결대 1/2-5, 방청유 78ml, 라쳇핸들 1/2, 빠루망치 12oz, 접톱 180mm, 줄자 2M, 전기테이프, 드리이버 4pcs, 검전드라이버 6pcs, 송곳, 파이프렌치 10, 소켓 1/2-17 / 19 / 21
현 모델 선정사유	- 망실로 인해 부족한 장비를 한번에 구입
기타	-

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용산소방서						우선 순위	05
장비명	다용도 구조장갑	모델명	㈜주경방재 GTX-119S				예상 가격	68,200원
보유기준		보유수					필요 수량	4점
보강사유	교 체	사용부서	이태원 119안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 생활안전대 출동시 구조대원의 안전을 위해 기본적으로 착용하는 개인 보호용 장갑.			필요성		- 기존 보유한 장갑 노후로 교체가 필요
제원	- 재질 : 외피(염소가죽), 내피(고어텍스) - 색상 : 탄색 - 크기 : 특대, 대, 중, 소 선택가능 - 오지형 타입에 손끝부분은 이중덧대기 처리, 손복부분은 벨크로로 고정 - 완전 방수로 각종 오물이나 저 농도의 화공약품 등으로 부터 손이 보호
현 모델 선정사유	- 고어텍스 내피의 땀 배출 투습효과로 손에 땀이 차지 않고, 보온효과가 우수 - 상품의 가죽으로 밀착성과 착용감이 좋고, 절연성, 방염성, 내구성이 뛰어남
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용산 소 방 서						우선 순위	06
장비명	석궁마취총	모델명	석궁마취총				예상 가격	3,300,000원
보유기준	00점	보유수	00점				필요 수량	1점
보강사유	신규 등	사용부서	한강로 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 동물 포획용			필요성		동물등 구조시 대원의 안전 도모
제원	◇ 제원 및 특징 - Body 색상 : 검정무광(분체도장 : Powder Coating) - Body 재질 : 알루미늄 (Aluminum Die Casting) - 림 장 력 : 60 ~ 80 Lbs - 전 장 : 84 Cm - 중 량 : 3.4 Kg - 자동안전장치 - 고품위 브라스 레일 및 스라이드 - 장전 및 조준 견착 사격이 가능한 어깨 받침 - 명중률을 높여주고 속사가 가능한 반자동 장전 - 항상 파워가 동일한 특수 공법으로 제작된 활대 (림 : Limb) - 스타디아(Stadia) : 일정 간격의 눈금이 있는 거리측량식 가늠쇠 - 10 M미만 근거리에서 약 80~100 M 원거리까지 목표물 정조준 사격이 가능
현 모델 선정사유	- 발사의의 용이함과 원거리, 정확도를 높인 구명장비.
기타	-

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용산소방서						우선 순위	07
장비명	생 활 안 전 장 비	모델명	엘리베이터 마스터키				예상 가격	300,000
보유기준	1점	보유수	-점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	후암 안전센터				장비 분류	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 승강기 잠금장치에 맞도록 여러 모양의 열쇠를 꾸러미로 제작 사용. - 화재,정전,고장으로 인한 승강기 사고시 문개방용으로 사용하는 키			필요성		- 엘리베이터 구조출동시 E/V 마스터키를 이용하여 신속하게 잠긴 문을 개방 할 수 있다
제원	- 국내 엘리베이터 메이커별 마스터키Set
현 모델 선정사유	- 기능적인면을 고려하여 선정함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	용 산 소 방 서						우선 순위	08
장비명	방화문만능도어오프너 특수핀	모델명	14P - 903				예상 가격	110,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	6점
보강사유	부족	사용부서	서빙고 안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 각종 화재,구조,구급, (음식물조리, 가스경보기 오작동, 내부환자 확인 등)출동시 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 닫을 수 있는 장비로써 대민피해· 재산피해를 최소화 하고,신속한 인명구조를 목적으로 한 구조장비.			필요성		- 사용중 절단으로 인한 미보유
제원	- 재질 : 크롬도금 특수강
현 모델 선정사유	- 보유 장비의 소모품
기타	- 없 음