붙임	「출동전용 신호제어시스템」측정표(관리번호-13(성북-돈암), 서울소방본부)

구 분		신호제어 시스템 미 사용시					구분	신호제어 시스템 사용시					평균 단축시간
		회차	출발시간	도착시간	소요시간	3회평균 소요시간		회차	출발시간	도착시간	소요시간	3회평균 소요시간
돈암센터 (측정거리 : 200m) 설치종류 (3색 신호등)	평상시	1	10:45:07	10:46:55	48	47초	평상시	1	10:12:41	10:13:22	41	43초	4초
		2	14:05:36	14:06:27	51			2	10:53:02	10:53:48	46
		3	22:16:18	22:17:01	43			3	16:27:21	16:28:04	43
	교통 정체시 (출퇴근시간)	1	18:03:09	18:04:09	60	61초	교통 정체시 (출퇴근시간)	1	18:47:54	18:48:49	55	54초	7초
		2	18:56:57	18:57:58	61			2	07:48:00	07:48:54	54
		3	08:37:02	08:38:05	63			3	17:57:30	17:58:22	52

❍ 신호제어시스템 사용 시 안전성 확보 및 장점·단점,  기타 건의사항 등 자유롭게 작성

⇒신호제어시스템 작동 시 보행신호와 차량신호 모두 빨간색 점멸로 바뀌면서 차량도 주행을 하려고하고 보행자도 횡단보도를 건너려고해서 사고우려 있음.

2015. 08. 06.

측정관 소속             계급  소방사     성명  최창진   서명

책임관 소속             계급  소방위     성명  류인길   서명

□ 신호제어 시스템 측정장소 예시(좌회전, 직진 등 소방서별 여건에 맞게 측정)

측정장소 : 돈암안전센터↔성북경찰서 앞 / 측정거리 200m

※ 측정 장소는 신호제어 신호등이 설치된 부분에서 신호제어 시스템의 설치 효용성을 가장 잘 파악할 수 있는 장소에서 측정(신호제어시스템 설치 신호등으로부터 약 100m지점)

붙임	「출동전용 신호제어시스템」측정표(관리번호-14[성북-길음), 서울소방본부)

구 분		신호제어 시스템 미 사용시					구분	신호제어 시스템 사용시					평균 단축시간
		회차	출발시간	도착시간	소요시간	3회평균 소요시간		회차	출발시간	도착시간	소요시간	3회평균 소요시간
길음119센터 (측정거리 : 150m) 설치종류 : 3색 신호등	평상시	1	10:30:10	10:30:50	40	46초	평상시	1	10:25:11	10:25:53	42	40초	6초
		2	10:35:15	10:36:03	48			2	10:45:15	10:45:54	39
		3	22:10:15	22:11:05	50			3	22:15:22	22:16:02	40
	교통 정체시 (출퇴근시간)	1	18:05:10	18:06:15	65	63초	교통 정체시 (출퇴근시간)	1	18:20:40	18:21:38	58	59초	4초
		2	18:55:00	18:56:10	70			2	18:56:05	18:57:10	65
		3	08:40:05	08:40:59	54			3	08:45:05	08:46:00	55

❍ 신호제어시스템 사용 시 안전성 확보 및 장점·단점,  기타 건의사항 등 자유롭게 작성

=>급하게 신호제어시스템에 의존해서 출발하다보면 사고 우려가 있다.

2015. 8. 4.

측정관 소속             계급  소방위   성명    김 형 주 서명

책임관 소속             계급  소방위   성명    유 호 열 서명

□ 신호제어 시스템 측정장소 예시(좌회전, 직진 등 소방서별 여건에 맞게 측정)

측정장소 :길음센터앞 좌회전 후 / 측정거리 150m

150m

지점

길음119

안전센터

※ 측정 장소는 신호제어 신호등이 설치된 부분에서 신호제어 시스템의 설치 효용성을 가장 잘 파악할 수 있는 장소에서 측정(신호제어시스템 설치 신호등으로부터 약 150m지점)