가상화재진압훈련 실시결과(금천구청청사)

대상명	금천구청청사	주 소	금천구 시흥대로 73길 7				훈 련 일 시	2014. 8. 16
대표자 (방화관리자)	구청장 (정호영)	건물구조	양식 R/C조 12/2층 1개동 연34,435㎡				전 화	02-2627-2114 02-2627-1003
동원장비	2대 (펌프,탱크)				동원인원	10명 (소방5,기타5)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 및 특수차 활용방안 등 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구, 인근소방용수시설 등 위치) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 시흥119안전센터→홈플러스 →시흥사거리 → 희명병원→금천구청(2㎞, 5분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 안전센터→박미사거리→시흥사거리→시흥베르빌아파트→ 금천구청(1.8㎞, 6분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 연결송구관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 등 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 연결송수관, 비상콘센트, 무선통신보조설비 등 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 지하1․2층 주차장과 주상층 출입구가 방화문으로 구획되 있어 개방된 상태에 서 화재시 농연으로 인해 초기진화 지연시 다수인명피해 예상됨 □제약요인: 지하1․2층 주차장에서 공장으로 출입하는 방화문 항시 시건된 상태로 관리 철저 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 : 지하1․2층 화기취급시 안전수칙 준수 및 소방시설 항시 사용 가능토록 유지관리 철저 및 출입구 방화문 항시 닫힌 상태로 관리 ○ 유사시 최우선 인명검색 실시 ○ 자위소방대 지속적 훈련으로 자체방호 등력 함양
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 출동로 양호함 □소방용수시설 현황 : 3개소(공소 1498,337,1722호) □출동차량 부서 선정 위치 : 건물 전면 인도 □특수차 부서 가능여부 : 건물 전면 좌․우측 인도
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완하였음.
문 제 점				대 책(개선사항)
◦ 다수의 인원이 거주하는 공공건물로서 농연으로 인해 초기진화 지연시 다수인명피해 예상됨				◦ 지하층 내부평면도 및 출입구 숙지로 화재초동 조치로 인명 ․ 재산피해 최소화 ◦ 소방시설 항시 사용가능한 상태로 유지관리 철저

보고자 : 시흥 119안전센터장   소방위  이수원

가상화재진압훈련 결과(시흥유통산업)

대상명	시흥유통산업(주)	주 소	금천구 시흥3동 984-6번지				훈 련 일 시	2014.8.28
대표자 (안전관리자)	권근원 (최재익)	건물구조	양식 RC조 슬라브 17/3층 1개동 총면적 151,892㎡				전 화	802-1522 (************)
동원장비	1대 (구로25호)				동원인원	6명(소방4명, 안전관리자1명, 기타1명)
1. 훈련내용
○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인 ○소화활동상 필요한 설비 사용가능 여부 확인 및 실제 활용(송수구 위치, 옥내소화전등) ○건축 구조상 취약점 및 제약요소의 확인 ○주변지리, 소방용수시설 확인 등
2. 출동경로 및 출동거리(소요시간)
□출동경로 : 크리스탈부페정문 유턴→금천폭포공원→대상처건물 (1.2㎞, 3분소요) □장애요인발생시 우회도로 선정 : 크리스탈부페후문→금천폭포공원좌회전 →박미시장→대상처건물 (1.3㎞, 3분소요)
3. 소화활동설비
□소화활동설비(대상물에 설치된 시설) 종류 : 옥내소화전,스프링클러설비, 자동화재탐지설비,연결송수관설비 □소방활동설비 사용가능 여부 확인 ○사용가능 설비 : 옥내소화전,스프링클러설비,자동화재탐지설비,연결송수관설비 ○사용불가 설비 : 없음 □사용불가설비 조치결과 :
4. 건축 구조상 취약점 및 제약요소 확인
□취 약 점 : 복잡한 동과 건물 □제약요인 : 건물 앞 적재물 □취약점 및 제약요인에 대한 대책 ○ 관계자에 대한 지속적인 교육 및 대상처 건물에 대한 도상훈련 철저 등
5. 주변지리․소방용수시설 및 차량 부서 선정 (특수차포함)
□지리현황 : 출동로 양호함(특이사항 없음) □소방용수시설 현황 : 2개소(공소 2447호, 공소 2690호) □출동차량 부서 선정 위치 : 펌프차 건물 정면 보도에 부서 □특수차 부서 가능여부 : 대상처 건물 정면에 부서
6. 문제점 및 대책
□조치결과 : 소방활동 정보카드(계획) 수정 보완하였음.
문 제 점				대 책(개선사항)
◦ 119안전센터 입구 골목길 협소로 차량 주차시 출동에 지장있음				◦ 지속적으로 인근 주민 홍보활동 및 주차계도

보고자 : 시흥 119안전센터장   소방위 이 수 원