- 8개 PSD관리소 -

PSD 감시시스템 자체 이전 완료 보고

5~8호선 신호·PSD 업무 분리에 따라 기존 14개 신호관리소에 설치되어있는 PSD 감시시스템을 8개 PSD 관리소로 이전 설치 및 각 관리소별 담당 역사 재설정을 통하여 PSD 장애 감시 능력 향상 및 시스템 운영의 효율성 제고로 열차 안전 운행 확보에 기여

Ⅰ		관련 근거

가.  승강장안전문관리단-6089(2017.11.22.)『승강장안전문(PSD) 감시시스템  자체 임시 이전 계획(안)』

나.  승강장안전문관리단-398(2018.01.10.)『승강장안전문 감시시스템 추가 이전 관련 협조 요청』

Ⅱ		내 용

가. PSD 관리소 사무실 내 감시시스템(유지보수전산기) 이전 현황

○ 14개 신호 관리소(14대) → 8개 PSD 관리소(11대)

연번	호선	PSD관리소	이전 위치	담당 역사	수량
1	5	발산	발산 사무실	방화 ~ 영등포구청	1대
2		왕십리	왕십리 사무실	영등포시장 ~ 답십리	1대
3		강동	강동 사무실	장한평 ~ 상일동·마천	1대
4	6	월드컵	월드컵 사무실	응암 ~ 광흥창	1대
			보문 지원반	대흥 ~ 안암	1대
5	7	태릉입구	태릉입구 사무실	고려대 ~ 봉화산	1대
				장암 ~ 상봉	1대
6		내방	내방 사무실	면목 ~ 상도	1대
7		온수	온수 사무실	장승배기 ~ 부평구청	1대
			부천 기술	까치울 ~ 부평구청	1대
8	8	가락시장	가락시장 사무실	암사 ~ 모란	1대
합계		8개 관리소			11대

※ 7호선 연장구간 유지보수전용 감시시스템은 부천기술 사무실에 지속 유지

나. 작업 결과(8개 PSD관리소)

○ 통신기계실 ↔ 각 PSD관리소 통신 회선 연결

○ 각 관리소별 담당 역사 설정 및 감시 권한 등록(제2관제센터)

연번	호선	PSD관리소	주요 작업 내용		비 고
1	5	발산	발산역 시스템실 ↔ 종합제어반 회선 가설
2		왕십리	통신기계실 IP전화 예비 회선 이용
3		강동	통신기계실 IP전화 예비 회선 이용
4	6	월드컵	통신기계실 IP전화 예비 회선 이용		보문역 월드컵역
5	7	태릉입구	통신 광통신 여유 포트 이용 (광통신용 장치 구입 설치)		6호선 7호선
6		내방	내방역 시스템실 ↔ 종합제어반 회선 설치
7		온수	통신기계실 IP전화 예비 회선 이용
			7호선 연장구간 기존 유지		부천종합 운동장역
8	8	가락시장	통신기계실 IP전화 예비 회선 이용
합계		8개 관리소			11대

※ PSD관리소 IP전화기 연결용 2회선(주·예비)중 예비 회선을 활용

통신기계실 작업	IP전화 예비 회선 활용	감시시스템 동작 확인

Ⅲ		기대 효과

○ PSD감시시스템(유지보수전산기)을 8개 PSD관리소로 이전 설치하여 PSD 장애 발생 등 비상 상황 발생 시 신속한 대응체제를 구축을 통해 열차 안전 운행 확보에 기여

Ⅳ		향후 계획

○ PSD감시시스템 구축 개소 중 통신 IP전화 예비 회선을 사용한 개소 및 임시 가설 개소에 대하여 PSD감시시스템 전용 통신 회선 설치공사 별도 추진. 끝.