도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제5차)

◉ 소월로 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 1구간-2단계 단계별 실제 공사가 가능하도록 진행방향으로 길게 점유하여 실질적인 공사장 점유면적 반영

- 1구간-3단계 1일차 상세도 임시 유턴차로는 차량 회전 반경을 고려하여 설치

- 1구간-4단계 차도내 교통통제수는 안전을 위해 로봇통제수로 배치

- 3구간-1,2단계 공사구간내 건물 진출입구 야간 통행여부를 고려한 세부적인 공사계획 수립 필요

- 5구간-2단계 램프폐쇄에 따른 사전 정보 및 안내표지판 설치

- 차량 진출입구 공사시 단계별 분리점용 예시도에 교대통행 가능 폭을 제시하기 바람.

- 4구간 마을버스 정류장에 버스진입 및 이용자의 불편함이 없도록 안내간판 설치 바람.

- 횡단보도 구간 점용 공사시 보행안전도우미 배치 운영 바람.

- 공사구간측 차로는 최소 0.5m이상의 여유폭 확보 검토

- 1구간 3단계 1일차의 경우, 차량회전이 가능하도록 차로계획 수립할 것

- 점용구간에 송배수관 위치를 표기할 것

- 가락동이나, 강남지시와 같이 작업장 배치도면을 표기하지 할것

- 소월로 2,3단계 공사안내표지 설치지점이 공사현장에 근접하여 설치하는 것이 교통흐름을 방해하지 않을것으로 보임 (점용구간 뒤편은 직진이 되는 도로가 아니므로 점용구간 점면에 표지판 설치하는 것이 바람직하다고 봄) ( U턴차량이 자유스럽게 U턴할수 있도록)

- 1구간 3단계 공사구간 U턴이 원할하고 곡선구간을 좀더 넓게 조정하는 방안 검토

- 공사 중 교통통제수가 사고 위험에 노출 되지 않도록 배치 위치 재검토 및 철저한 안전관리 요망, 필요시 로봇통제수 배치

- 공사로 인하여 교통정체가 급격하게 발생하는 공사구간1에 대해 22시 이후 야간 교통량 현황을 시간대 별로 살펴 북한남삼거리에서 한남테니스 장 앞 교차로 구간 공사 단계에서는 교통량에 따라 공사시간 조정

- 주간공사인 2구간에 대해 공사내용 및 일정, 노상주차장 사용 중지, 우회도로 등에 대한 사전 홍보 철저

- 2구간 이면도로 우회시 주정차 차량으로 인한 차량교행에 불편이 없도록 대처방안 제시

- 3구간 보행공간을 차도쪽이 아닌 보도끝쪽에 배치할 수 있는지 검토하고 대항차로 활용 원효대교 북단방면 3개차로 운영가능한지 검토

- 3구간 2단계 유턴 금지에 따른 우회방안 제공

- 4구간 버스정류소 이동 등 버스 이용과 관련한 개선대책 제시 및 이면도로 진출입 차량 처리 방안 제시

- 5구간 2단계 강변북로 진출램프 폐쇄에 따른 우회도로 등 안내에 대해 사전 주민 대상 구체적인 홍보방안 제시(예를 들어, 아파트 관리사무소 등을 통한 안내 방안 등), 3단계 주차장 진출입 통제에 대한 사전 협의 필요

- 6구간 도면 을지로3가 교차로 명 오기 수정

- 6구간 야간 교통량 및 보행량을 재검토하여 공사시간 조정 검토

- 공사1구간과 공사2구간 사업은 용산구에서 유입 하수관로 공사를 시행하고 있으므로 인접구간 공사현황을 파악후 병행하여 효율적 교통 소통이 이뤄지도록 검토

- 본 공사로 인해 거주자 우선주차면 사용이 중지되는 경우 공사 홍보계획 수립 시 이 부분에 대한 대책 마련방안 검토도 필요해 보임

- 5구간-3단계는 강변북로를 점용하는 것이므로 도로공사장 교통관리지침(국토해양부, 2018) 및 서울시 도로점용 공사장 교통소통대책 수립 작성지침(서울시)에 의거하여 도로위계에 맞는 공사중 교통소통대책을 수립하기 바람

- 도시고속도로에서 차량통제수에 의한 통제는 교통안전상 매우 위험하므로 지양할 것

- 1구간 3단계의 1일차 경우, 점용면적과 traffic cone들의 전개가 형상으로 보아 차량들의 u-turn이 쉽지 않아 보이는데요.

- 1구간의 경우 통행속도 등이 상대적으로 높아 통제수의 안전에 신경 써애 할 것으로 보입니다.

- 5구간 2단계에서 비록 하루 동안이기는 하나 진출램프 폐쇄를 알리는 표지판의 전개와 내용 구성이 ‘폐쇄’라는 중대 상황을 운전자에게 전달하고 주의를 끌기에 부족해 보이는데.

- 1구간-3단계 공사 시 한남테니스장앞 교차로 남측접근로 소형 U-Turn 차량과 직진차량간 상충 방지를 위해 안전지대를 최대한 활용하 는 방안을 제시하시기 바람

- 2구간 공사 전에 공사안내정보를 주민들에게 효과적으로 제공하는 방 안을 제시하시기 바람