도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 서울역 7017 프로젝트(퇴계로 보행로) 공사 : 조건부 시행

- 회현사거리→서울역교차로 방향 접근로의 버스정류장 앞 안전지대는 삭제하기 바람

- 서울역교차로→회현사거러 방향 접근로의 버스정류장을 고려하여 직진차로 연속성을 확보하기 바람 (차로선형 조정)

- 3단계 서울역교차로→회현사거러 방향 버스노선에 대해 검토하여 동시 정차길이를 제시하기 바라며, 이를 고려한 차로운영 계획을 수립하기 바람