□ 소방용수안전지킴이

지상식소화전점검	비상소화장치주변환경정비
보온검수	도색확인
소방차불통자료조사	지상식소화전정비

□ 도시시설물 관리개선 점검 및 정비 :

○ 관리번호 : 050053 ○ 위 치 : 방화대로 45길 64(일반가 앞) ○ 정비사유 : 제수변연결부위 누수	○정비내용 : 제수변 연결부위 재정비(사용가)
○ 관리번호 : 190015 ○ 위 치 : 방화대로 48길 40(그린2단지 218동 후면) ○ 정비사유 : 소화전 몸통 스핀들 불량	○정비내용 : 스핀들 재정비(사용가)
○ 관리번호 : 200006 ○ 위 치 : 허준로 47(아리수축산사랑앞) ○ 정비사유 : 스핀들 불량	○정비내용 : 2m20cm 깊이에 스핀들이 위치하여 검수 불가 상태(사용불가)
○ 관리번호 : 200022 ○ 위 치 : 양천로 47가길 29-0(우신빌라트 앞 도로) ○ 정비사유 : 스핀들 불량	○정비내용 : 스핀들 재정비 (사용가)