소 속	담당자	전화번호
강동소방서	류연하	02-472-0119

제목 : 문화 및 집회시설에 대한 자탐설비 설치기준

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 : 자동화재탐지설비 설치기준

○ 규제여부 : ■ 강화   □ 완화

2. 현황 및 문제점

○    연면적 1,000㎡이상에 자동화재탐지설비 설치대상이나, 스프링클러설비 설치기준은 수용인원(바닥면적의 합을 4.6㎡으로 나누어 얻은수)100인 이상으로 산정하여 설치하게 되어 자동화재탐지설비 대상이 아닌 대상에 스프링클러설비만 설치되는 경우가 발생됨.

○  문화집회시설(공연장,전시장,예식장 등)은 불특정 다수인(청각장애인 등)이 출입하는 장소로서 자동화재탐지설비 미설치 대상이면 시각경보기 또한 설치되지 않는 실정임.

3. 개선방안

○  문화 및 집회시설의 자동화재탐지설비 설치 기준을 근린생활시설과 같은 600㎡이상으로 강화할 필요성이 있음.

4. 기대효과

○   불특정 다수인이 빈번하게 출입하는 문화 및 집회시설에 자동화재탐지설비를 설치를 강화 함으로 유사시 신속한 피난대피에 용이함.