화재현장 인명검색 카드의 활용상 문제점 또는 개선사항

문 제 점	개선사항
○ 화재현장에서 농연 등으로 인해 시야확보 및 설치여부 확인 어려움 ○ 자석기능으로 방화문 등 철문 소재에는 부착이 용이하나 나무 등 다른 재질의 문에 부착하기 곤란한 점 ○ 사용 후 수거 및 재사용해야 하는 번거로움 발생 ○ 지휘관의 설치명령이 없는 경우 급박한 화재현장에서 능동적 자발적 설치가 쉽지 않음	○ 인명검색카드 재질을 야광소재로 변경하고 LED와 코인전지를 삽입하여 가시성 및 명시성 개선필요 ○ 양면테이프 기능 추가하여 나무 등 다른 재질의 문 등에도 사용할 수 있도록 제작 ○ 재활용 및 수거가 필요없는 일회용 스티커로 제작 ○ 설치명령자, 설치책임자, 설치확인자 등을 지정하여 책임소재 명확성 필요