붙임 1	겨울철 소방안전대책 고층건축공사장 중계방수 훈련

1. 제안개요
과제명	고층건축공사장(20층 이상) 중계방수 훈련
분 야	□ 예방(Prevention) □ 대비(Preparedness) 대응(Response)
2. 제안내용
필요성	고층건축공사장의 설치된 임시소방시실(간이소화장치, 옥내소화전) 동결로 화재발생 초기 진화 실패우려
추진목적	용접 작업 등 화재 위험 요인이 많은 건축 공사장에 대한 재난 발생 초기 신속한 현장 대응 활동으로 화재피해 및 인명피해를 최소화
과제내용	□ 훈련주관 : 소방서 현장대응단(지휘팀) □ 추진기간 : 11월중 □ 추진대상 : 간이소화장치, 옥내소화전이 설치된 공사장 □ 훈련방식 : 돌발상황 부여 방식 훈련 □ 훈련 중점 사항 ○ 무(無) 시나리오 방식의 훈련 진행과 대원들의 실시간 대응 방법 숙달 ○ 공사현장 구조상 취약점과 위험요인 확인 및 차량부서 위치 선정 ○ 중계방수를 위한 수관 연결, 밸브개폐 조작 등 중계방수 방법 숙달 ○ 중계방수시 적정 압력 유지 및 응급 조치 요령 습득 ○ 진입로 확인 및 공사 관계인 소화, 통보 피난훈련 병행 등
기대효과	□ 건축공사장 재난발생 초기 신속한 현장대응활동 능역 향상 기여 □ 방수압력, 소방호스 전개 숙달을 통한 화재진압 능력 향상 기여 □ 위험구역 안전요원, 안전로프 설치 등을 통한 대원안전관리 확보
참고자료	서울특별시 재난관리과-20062(2016.9.30.)호 “소방활동 장애대상 화재안전 종합대책 알림”