구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	1
장비명	로프발사총	제조사	supja	모 델 명	STR-300 공압식 로프 발사총
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	로프 전달을 위해 화약 또는 공기압으로 탄두를 발사하여 견인로프를 전달하는 장비
필요성	보유기준 미달로 신청
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	2
장비명	유리창 압착기	제조사	금성다이아몬드	모 델 명	KS-708
보유기준	2	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	유리의 안전조치 및 이동시 수동식 흡착판으로 고정시켜 사용하는 장비
필요성	보유기준 미달로 신청
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	3
장비명	전신형안전벨트	제조사	PETZL	모 델 명	AP-C083BA
보유기준	21	보유수	13	필요 수량	8
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	유리의 안전조치 및 이동시 수동식 흡착판으로 고정시켜 사용하는 장비
필요성	보유기준 미달로 신청
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	4
장비명	등강기	제조사	PETZL	모 델 명	AP-B17ARN (어센션 오른쪽)
보유기준	21	보유수	10(2)	필요 수량	5
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	로프를 오르기 위한 장비로 좌,우가 구별되어 있고 손잡이가 달린 장비.
필요성	노후율 및 보유 수량 부족.
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	5
장비명	등강기	제조사	PETZL	모 델 명	AP-B17ALN (어센션 왼쪽)
보유기준	21	보유수	10(2)	필요 수량	5
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	로프를 오르기 위한 장비로 좌,우가 구별되어 있고 손잡이가 달린 장비.
필요성	장비노후 및 보유 수량 부족.
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	6
장비명	등강기	제조사	PETZL	모 델 명	AP-B18BAA (베이직)
보유기준	21	보유수	10(2)	필요 수량	3
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	로프를 오르기 위한 장비로 좌,우가 구별되어 있고 손잡이가 달린 장비.
필요성	노후율 및 보유 수량 부족.
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	7
장비명	하강기	제조사	PETZL	모 델 명	AP-D024AA00
보유기준	21	보유수	13	필요 수량	8
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	로프에 결착하여 하강 및 수직,수평 구조활동과 등반 시 선,후등자 안전 확보용으로 사용하는 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	8
장비명	요구조자용 안전벨트	제조사	에비에이션 앤 레스큐	모 델 명	에비에이션 앤 레스큐
보유기준	2	보유수	(3)	필요 수량	2
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	각종 재난사고 및 산악구조 활동 시 요구조자용 안전벨트
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	9
장비명	산악용들것	제조사	제일레스텍	모 델 명	UT-2000
보유기준	2	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조용
주 요 사 양
용도	요구조자를 눕혀서 이송하며 휴대가 편리하고 산악, 수상. 헬기 등에 사용되는 구조용 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	10
장비명	잠수호흡기세트	제조사	스쿠버프로	모 델 명	잠수호흡기세트
보유기준	6	보유수	6(2)	필요 수량	2
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 구조용
주 요 사 양
용도	요구조자를 눕혀서 이송하며 휴대가 편리하고 산악, 수상. 헬기 등에 사용되는 구조용 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	11
장비명	수중조명등	제조사	스쿠바텍	모 델 명	씨몬스터 10000루멘
보유기준	6	보유수	7(2)	필요 수량	1
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난구조용
주 요 사 양
용도	수중구조 작업 시 내수압 방수 재질로 만들어진 시야 확보용 조명장비
필요성	장비 노후화로 인한 장비 보강
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	12
장비명	구명조끼	제조사	제일레스텍	모 델 명	구명조끼(원스타)
보유기준	21	보유수	6	필요 수량	15
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 구조용
주 요 사 양
용도	상수(급류 등)에서 자체 부력 이용한 대원 및 요구조자 신체보호용 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	13
장비명	수난구조용튜브	제조사	제일레스텍	모 델 명	레스큐튜브
보유기준	3	보유수	(2)	필요 수량	3
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 구조용
주 요 사 양
용도	수난구조 시 요구조자에게 튜브를 던져주어 튜브를 잡거나 겨드랑이에 끼운 상태로 구조하는 장비
필요성	노후화로인한 장비 보강
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	14
장비명	잔류전류검지기	제조사	제일레스텍	모 델 명	HOT STICK
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	측정용
주 요 사 양
용도	전류가 흐를 가능성이 있는 장소에 접근 할 때 감전 등 사고에 대비하여 교류(AC) 전류를 검지할 수 있는 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	15
장비명	도끼	제조사	레스큐탑	모 델 명	NT-340L
보유기준	21	보유수	4	필요 수량	5
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴용
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 개인이 휴대하는 수동 파괴 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	16
장비명	도끼	제조사	써반	모 델 명	SB-ST B
보유기준	21	보유수	4	필요 수량	3
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴용
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 개인이 휴대하는 수동 파괴 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	17
장비명	도끼	제조사	써반	모 델 명	SB-바이엘
보유기준	21	보유수	4	필요 수량	5
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴용
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 개인이 휴대하는 수동 파괴 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	18
장비명	도끼	제조사	써반	모 델 명	SB-Multypry
보유기준	21	보유수	4	필요 수량	4
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	파괴용
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 개인이 휴대하는 수동 파괴 장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로 소방서 현장대응단 구조대			우선 순위	19
장비명	안전매트리스	제조사	제일레스텍	모 델 명	훈련용 안전매트리스
보유기준	5	보유수	4	필요 수량	1
보강사유	보유기준 미달	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보조장비
주 요 사 양
용도	화재 및 구조현장에서 바닥에 설치하여 추락으로부터 요구조자를 보호하는 구명장비
필요성	보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유
기타