생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서			우선 순위	1
장비명	배터리식 유압콤비	제조사	Holmatro /네덜란드	모 델 명	GCT 5111 EVO
보유기준	대별 1	보유수	3	필요 수량	5
보강사유	부족	사용부서	생활안전대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용 (유압장비-유압 전개기)-선택
주 요 사 양
용도	구조활동시 차량, 구조물 등의 전개 및 절단을 통한 인명구조 시 사용
필요성	- 각종 구조활동 시 구조물의 전개 및 절단 필요 - 미보유 장비로 효과적인 인명구조를 위해 확보 필요
장비 사진
현 모델 선정사유	- 배터리 충전식으로 유압엔진펌프에 비해 사용 및 관리 용이 - 직원 선호도가 높음. * 주요 제원 - 작동압력: 750bar - 전개폭: 281mm - 전개력: 46.6ton - 무게: 14.7kg - 고용량리튬이온배터리
기타

생활안전장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서			우선 순위	2
장비명	구조용 장갑	제조사	5.11 Tactical	모 델 명	A155OLL-59356-CY
보유기준	대원별 2	보유수	74	필요 수량	118
보강사유	부족	사용부서	생활안전대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비
주 요 사 양
용도	각종 사고현장에서 대원 보호용
필요성	생활안전 출동에서 대원 손보호장비로 필수품
장비 사진
현 모델 선정사유	- 염소 가죽으로 손바닥 부위는 내구성 뛰어나고, 통기성이 좋은 소재가 적용된 손 등 부위는 물에 젖어도 빠른 건조가 가능함 - 스마트폰 터치작동이 가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서			우선 순위	3
장비명	말벌보호복	제조사	애니테크	모 델 명	AT-W3000A1
보유기준	대별 3	보유수	13	필요 수량	11
보강사유	부족	사용부서	생활안전대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용 (동물포획-벌집 제거장비)-필수
주 요 사 양
용도	말벌퇴치 활동 시 벌침의 침투를 차단하여 대원 보호
필요성	- 말벌퇴치 활동 시 벌침의 침투를 차단하여 대원의 안전을 확보 - 현재 보유 수량 부족으로 추가 확보 필요
장비 사진
현 모델 선정사유	- 사용연수 경과에 따른 보유 보호장비 노후 - 헬멧부분에 7,000V 미만의 전기에 대한 감전 방지기능 - 안면부 전면에 김서림 방지 기능 - 재질: 특수가공나일론, PVC나일론코팅, 폴리카보네이트(헬멧)
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서			우선 순위	4
장비명	동물이송장	제조사	아이리스(일본)	모 델 명
보유기준	대별 2	보유수	10(5)	필요 수량	11
보강사유	부족 및 노후	사용부서	생활안전대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조
주 요 사 양
용도	동물구조용
필요성	기존 장비 노후로 교체가 필요함
장비 사진
현 모델 선정사유	차량 적재가 편한하고 이동성이 좋아 현장활동시 간편하게 사용 가능
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서			우선 순위	5
장비명	절 연 봉	제조사	유신기업	모 델 명	YSC-300-3
보유기준	대별1	보유수	5(4)	필요 수량	7
보강사유	부족 및 노후	사용부서	생활안전대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	* 개폐기 조작, 조류둥지의 철거나 넝쿨제거,수목전지등
필요성	* 개폐기 조작, 조류둥지의 철거나 넝쿨제거,수목전지 또는 거리측정등에 사용
장비 사진
현 모델 선정사유	* 각종 구조현장이나 화재현장등에서 필요
기타