서울과학기술대 관리카드

작성일	2016.04.06.

□ 일반현황

위 치	노원구 공릉동 232번지			관 할	공릉센터
규 모	철골철근콘크리트조, 12/1층 1동, 대지면적 503.528㎡, 건축면적 1,430.41㎡, 연면적 15,500㎡
공사기간	2015.3.9.~2018.12.31.
건축주	과학기술대학교		현장소장	김영록 (*************)
건설사	○○건설(전화번호)		안전담당	강성만 (핸드폰번호)
용 도	업무, 근생		공정율	2/4층(92%)
층별용도	2층~15층	업무시설(사무실)	완공예정	2016.00.00.
	지하1층~2층	근린생활시설	소방용수	2967(출입구 좌측 50m) 705(건물 우측 30m)
	지하6층~지하2층	주차장
	지하8층~지하7층	기계실, 전기실, 창고

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	1차 2013.00.00. 2차 2014.00.00.	소방설계	전기 : (주)○○○○○ 기계 : ㈜○○○○
착공신고	2014. 08. 00.	소방시공	㈜○○○○ / 책임기술자 (강○○)
		소방감리	㈜○○○○ / 책임감리원 (김○○)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지, 비상방송, 비상조명등, 연결송수관, 제연(거실), 제연(부속실), 무선통신보조, 비상콘센트설비
소방시설 현황(사용가능)	소화기, 연결송수관설비(지하3층, 지상6층)

□ 임시소방시설 설치 현황

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
각층 3.3Kg 2개	없음	1층 20Kg 2개	없음	없음	이동식소화기함 2개

□ 작업인원 현황

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
100	8	14	20		5	45	8

□ 안전관리인원

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	2		1			1	1	1

□ 기타 화재취약 사항

화기취급	1, 2층 내부 용접작업(2015.00.00~2016.00.00.)
위험물	지상 1층 소량위험물(경유 100l) 저장취급
우레탄 폼 작업여부	15층 예정(화재 정리 후)
화재예방상 위험요인	지하주차장 부분 우레탄코팅 도장 작업(예정)
관계자 화재 예방활동	일 1회 아침 TBM조회 주 야간 경비원2명 근무 안전관리자(반장) 2명 수시 순회 순찰 실시

□ 공사장 사진

공사장 사진(촬영일 : 2016.00.00.)	공사장 내부 사진(촬영일 : 2016.00.00.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	종로 세종로	0.6	정면	소화전 0000호
2착대	○○ ○○○	2.6	정면	소화전 0000호
3착대	○○ ○○	2.6	우측면	소화전 0000호

□ 평면도

평면도(지하층/위험성 고려)

평면도(기준층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표(반드시 확보)

예정공정표