『구조장비보유기준』개선의견(관악)

현 행	개선의견(구체적으로 작성)
	개 선(안)	사 유
1.보호장비 (중분류 명칭) ○ 방검복 (장비명) - 대별 2벌 (기준)	○ 현재 구조장비 보유기준에 미편성 대별 2벌	○ 문개방 시 요구조자 정신질환으로 인한 칼부림시 대원 신체 보호용
2. 기동용 (중분류 명칭) ○ 헤드랜턴 (장비명) - 대원별 1개 (기준)	○ 헤드랜턴 선택 → 필수장비로 기준강화	○ 화재현장활동 시 시아확보가 안되는 점을 감안하여 대원의 퇴출로 확보 및 요구조자 검색에 꼭 필요한 장비임
3. 중량물작업용 ○ 배터리 유압장비세트 - 구조대, 생활안전대 선택장비	○ 각 구조대 및 생활안전대 선택 → 필수장비로 기준강화	○ 화재 및 구조 활동 중 대형유압장비를 대체하여 배터리 작동으로 보다 신속하고 좁은 공간에서도 보다 안전하게 이동, 사용가능. ○ 일선 센터에서도 문개방, 차량구조 등의 상황에서 보다 쉽고 빠르게 대응가능함.
4. 보호장비 ○ 구조장갑 - 대원별 2벌(선택)	○ 생활안전대는 선택 → 필수장비로 기준강화	○ 생활안전대의 특수성을 감안하여 교통사고 등 각종 현장활동시 대원의 안전을 확보하기 위해 대원별 구조장갑 필요.