소방장비(차량) 지적사항 및 조치내역

부서	차종	내용-		비고(사진)
현장 대응단	고가	· 방수총 커버 균열 · 승강기 도르레 손상	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 추후 제작사와 협의 후 진행
	굴절	· 아웃트리거 센서 점검창 도색 · 바스켓 수평 불량 · 짚붐 작동 시 소음, 유격 발생	- 공장입고 A/S 수리 예정	- 관련문서 - 현장대응단-8073(2014.11.12.) 「소방차량 A/S정비를 위한 공장입고 계획알림」
	구조버스	· 오페라실린더 누유 · 메인 샤프트 고정 불량 · 슬라이딩 도어 자동 작동 불량	- 점검한 바 이상없음 - 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	구조공작	· 후면 LED 점멸등 수분 유입(좌,우) · 크레인 유압호스 균열	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 점검한 바 이상없음
	모닝	· 후미 와이퍼 노후 · 엔진오일 누유	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	순찰	· 번호등 미점등	- 자체 이동정비반 활용 조치완료
	행정(1호)	· 엔진오일 누유 · 트렁크 쇼바 작동 불량	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	진단	· 엔진룸 스텐드 분실 · 팬밸트 노후	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	구급	· 엔진오일 누유 · 환풍기 흡기 작동 불량	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	미분무	· 연마제 디지털 중량계 불량 · 연마제통 누수	- 자체 이동정비반 활용 조치완료 - 자체 이동정비반 활용 조치완료
	화학	· 펌프(메카니컬씰 손상) 누수 · 방수구 누수	- 추후 제작사와 협의후 진행	재난활동 현장 출동 이상없음
	펌프	· 팬밸트 교환 요함	- 자체 이동정비반 활용 조치완료
운동장	탱크	클러치 오일 교환	- 자체 이동정비반 활용 오일교환 실시