생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	1
장비명	다목적구조장비세트	모델명	오구라 (HRS-93DF)				예상 가격	15,000,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	일반구조용			필요성		- 교통사고 구조출동에 필요장비
제원	※ 규 격 - 베터리식 유압장비 - 전개력 : 4t - 절단력 : 8t - 페달 및 철근 절단력 : 7.5t - 베터리 : 3Ah(사용시간 : 30분, 충전시간 : 2시간30분) ※ 구성품 - 유압펌프 1대/ - 절단기 1대 - 전개기 1대/ - 페달 및 철근절단기 - 연장호스 1개/ - 충전기 1대 - 베터리 2개/ - 손잡이 2개
현 모델 선정사유	압이 들어있는 상태에서 탈착이 가능하며, 사용후에는 유압을 회수하여야 능력(유압)을 유지함.
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	2
장비명	다목적 컷쏘	모델명	WSR22-A				예상 가격	650,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 각종 재난현장 철근,플라스틱,나무, 파이프 등 절단 작업용			필요성		- 각종 재난현장 다목적 사용 가능 - 충전식으로 휴대 및 이동 간편 - 동력절단기,와이카타기 대용 가능
제원	※ 규 격 - 배터리 전압 : 21.6V - 배터리 용량 : 3.3Ah Li-ion - 왕복 횟수(분당) : 0 - 3,000회 - 진동 감소 장치 : AVR 시스템 탑재 - 무게 : 3.8Kg - 크기[L×W×H] : 492×96×196mm ※ 구성품 - WSR 22-A SET (3.3A) 본체 1EA - 배터리 B 22V 3.3A 2EA - 충전기 C 4/36-350 1EA - 힐티정품날 10EA(용도별) - 공구케이스 1EA
현 모델 선정사유	- 동급 최고성능의 버티칼 기어링 시스템과 AVR탑재로 놀라운 만큼 진동이 감소됨 - 빠른 배터리 충전시간 및 1회 충전으로 타제품대비 두배 이상 더많은 절단작업 가능 - 3.3Ah 대용량 배터리로 장시간 안정적 작업 가능
기타	- 구매 납품 시 고려사항 : 예비톱날 확보 및 한글판 사용설명서 첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	3
장비명	안테나 사다리	모델명	HPS-33BA				예상 가격	540,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 각종 재난현장 인명구조, 화재진압 및 안전조치 작업용			필요성		- 각종 재난현장 다목적 사용 가능 - 접이식으로 휴대 및 이동 간편 - 좁은 공간에서 작업 용이
제원	※ 규 격 - 단 수 : 11단 - 단 폭 : 65mm - 단 넓 이 : 490mm - 작업높이 : 4.4m - 전체높이 : 3.3m - 접힌높이 : 78cm - 중 량 : 10.4kg - 안전하중 : 150kg
현 모델 선정사유	- 경량 알루미늄으로 특수제작 되어 작업자의 안전을 보장 - 각종 재난현장에서 필요한 만큼의 사다리 높이 조절 용이 및 작업자의 손끼임 방지 - 프레임 표면 피막처리로 AL부식 및 마모방지 기능
기타	- 구매 납품 시 고려사항 : 한글판 사용설명서 첨부

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	4
장비명	휴대용복합가스측정기	모델명	P-6208				예상 가격	3,000,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 가스 누출 감지 측정용			필요성		- 기존 보유장비 노후
제원	※ 규 격 - 사이즈 : 19.3×9.7×6.6cm - 중 량 : 880g - 측정방식 : 확산형/펌프형 - 습도 및 온도 : 0~95%/-20℃~55℃ - 방수기능 : IP-65
현 모델 선정사유	- 1~6가지 가스 동시 검출 가능 한글지원
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	5
장비명	고드름제거기	모델명					예상 가격	660,000원
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	2점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 고드름 제거용			필요성		- 결빙 제거용으로 보유장비 없음
제원	※ 규 격 - 제거날 재질 : 하이스 306, - 날두께 - 3.5∮ - 날홈각 - 2mm, 날폭 : 0.9mm - 날크기 : 250mm(L) X 25mm(W) - 상단부 외경길이 : 160mm - 내경 심보길이 : 40mm - 헤드 홀구경 : 12.8∮ - 헤드 경사명 깊이 : 32mm - 외부각도 : 15〫° - 날하우징 재질 : 알루미늄(PG606-A403)
현 모델 선정사유	- 현장에서 사용하기 적합
기타	- 상단부분: 특허-10-2007********

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	6
장비명	말벌보호복	모델명	AT-w2000NTA3				예상 가격	264,000원
보유기준	1점	보유수	2점				필요 수량	2점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품 / 소모품
주 요 사 양
용도	- 말벌 제거용			필요성		- 말벌 및 벌집 제거시 보호복으로 안면부가 플라스틱으로 파손
제원	※ 규 격 - 재 질 : 특수가공나일론, PVC나일론코팅, 폴리에스테르 Mesh, 폴리카보네이트(헬멧) - 사이즈 : Free Size (160cm ~ 190cm까지 착용 가능) - 색 상 : White (단일 색상)
현 모델 선정사유	- 현장에서 사용하기 적합
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	7
장비명	블로우건 주사기	모델명					예상 가격	66,000
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	2점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 동물 마취용			필요성		- 방견 조치 출동시 필요
제원	※ 규 격 - 10개 1Set로 구성 - 2cc 부터 6cc 까지 있으며 주로 사용하는 규격은 3, 3.5cc ※ 구성품 - 바늘 - 꽁지날개 - 주사기 몸체 등
현 모델 선정사유	- 현장에서 사용하기 적합
기타	- 바늘, 꽁지날개, 주사기 몸체 등 구서품 별도 구매 가능

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천소방서						우선 순위	8
장비명	체 인 톱	모델명	허스크바나 346xp				예상 가격	700,000
보유기준	2점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 나무 절단용(특히 여름철 태풍에 의한 가로수 쓰러짐 안전조치 등)			필요성		- 기존장비 노후 및 보강
제원	※ 규 격 - 중량 : 4.9kg - 배기량 : 50.1cc - 바길이 : 16“ - 최대성능 : 2.5KW/3.4HP
현 모델 선정사유	- 출력이 높고 경량화되어있으며 사용하기편하고 안전함
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	9
장비명	문개방기세트	모델명	14P-903				예상 가격	363,000
보유기준	0점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 닫을 수 있는 장비로써 대민피해, 재산피해를 최소화 하고, 신속한 인명구조를 목적으로 한 구조장비			필요성		- 기존장비 노후 및 부족
제원	※ 규 격 - 무 게 : 400g 이하 (특수핀 포함) - 재 질 : 크롬 도금된 스텐 특수강 - 홀더크기 : 80mm×50mm - 핀크기 : 50mm ※ 구성품 - 무손상방화문개폐기 - 강화유리문개방기 - 디지털번호키 개방기 - 창문개방기
현 모델 선정사유	- 생활안전출동시 가장 많이 쓰이는 장비로써 센터에 부족한 상태
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	양천소방서						우선 순위	10
장비명	라이트라인	모델명	TWB-J200 (200m)				예상 가격	4,950,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	부족/ 교체/ 신규 등	사용부서	생활안전대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 야간 및 지하화재시 소방대원과 요구조자 구조 및 대피 유도에 사용			필요성		- 기존장비 노후
제원	※ 규 격 - 사용길이 : 200m (100m) - 외 장 : 케이스 일체형 타입 (핸들 및 Wheel 적용) - 크 기 : 565mm x 400mm x 260mm (캐리어케이스) ∅285mm x 210mm (EL릴케이스) - 중 량 : 캐리어케이스 8.5kg(배터리 포함) EL릴케이스 8.25kg(200m기준), 5kg(100m기준) - 사용시간 : 약 2시간(min) ~ 8시간(max) - 기 능 : 전원 On/Off EL Wire -> Speed (3채널 발광조절) Dimming (밝기 조절) Direction (진행방향표시의 방향전환) BAT check (배터리 잔량 확인) ※ 구성품 - 와이어 : 외경->5∅ (EL Wire) 3채널 타입(진행방향표시 / 2Way 방식) Mesh망구조, Metal Wire 삽입 색상->스카이블루 (EL 냉열발광) 인장력->89.8kgf / 방수->IP68(Wire) - 컨넥터 : MS JACK (군 표준형타입) - 배터리 : 리튬이온 충전지 (2600mAh 이상->11.1V / 17.4A)
현 모델 선정사유	- 기존 사용하던 제품 보다 가볍고 휴대가 용이함
기타