보조자료		주택용소방시설 활용 주택 화재피해 저감사례

○ 연도별 현황

연 도 소방시설	누계	2018년 (4)월
소화기	8	1
단독경보형 감지기	1	1

○ 세부 현황

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2018	양천	소화기	2018.1.6.(토) 19:57 ~ 21:45	양천구 목동중앙북로 8길 63 (목동 643-12)	콘크리트 양생작업 갈탄 발화 추정	아파트 공사장 콘크리트 양생 작업 중 원인 조사 중인 화재가 발생하여 작업자들의 소화기 등을 사용하여 진화 중 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨.
	양천	소화기 (보이는 소화기)	2018.1.23.(화) 17:41	양천구 목동505-12	충전용 배터리 과충전 추정	충전 중이던 전기 자전거 배터리에서 착화 발화된 것으로 추정되는 화재가 발생하여 미상의 행인이 보이는 소화기를 사용하여 진화 중 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨.
	양천	소화기	2018.01.24.(수) 01:27	양천구 중앙로 53길 5 (신월동 475)	부주의 요인 (담뱃불) 추정	서울가든아파트 경비원 손씨는 2동 1층 경비실에서 당직 업무 중 이였으며 2동 앞 재활용품 보관소에서 화재가 발생되었다는 주민의 말에 재활용 폐지에서 발생한 화재를 인지 즉시 소화기를 가지고 소화기를 이용 진화 시도 중 소방차량이 도착하여 진화 하였다
	양천	소화기	2018.01.30.(화) 17:01	양천구 화곡로 6길 5-1(신월동 56-21)	고체연료 가연물 추정	도시형생활주택 신축공사장 내 관계자(관리소장)가 분말소화기로 초기 화재 진화 시도 중 소방출동대 도착하여 진화 하였다
	양천	소화기	2018.2.7.(수)	양천구 신월동987-1	부주의 (담뱃불)	4동 12층 옥외계단참에 쌓아둔 재활용쓰래기에 담뱃꽁초로 인한 훈소 화재로 관계자가 주변 소화기로 진화함
	양천	소화기	2018.2.9.(금) 02:01	양천구 신월동1182-2	전기 스토브 (과열) 추정	신정네거리 코아상가 지하1층 노래방 매장내에 전기스토브 과열로 불꽃이 발화를 목격하여 소화기로 자체진화 함
	양천	소화기	2018.3.6.(화) 10:15	양천구 목동서로 41 목동아파트 104동 지상주차장	차량 (전기) 추정	목동아파트 주차장에 차량을 주차 중 차량 내부에서 연기가 발생하여 아파트 주변 인근에 있는 소화기를 사용하여 자체진화 후 소방차량이 도착하여 완전진화 됨

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2018	양천	단독경보형 감지기	2018.4.17.(화) 15:15	양천구 중앙로 27길 13 영진빌라 지하1층 1호(신정동 1151-24)	음식물 조리	영진빌라 지하 1층에서 단독경보형 감지기의 소리가 울려 인근 주민들의 신고로 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨.
	양천	소화기	2018. 04. 21.(토) 16:05	양천구 목동동로 316-6 615동 앞 산책로 (목동 914-6번지)	부주의 (담배 꽁초) 추정	목동 6단지 615동 앞 산책로 낙엽 등에 미상인이 버린 미소화된 담배꽁초가 건조한 낙엽에 떨어져 낙엽 및 조경수가 일부 소실되고, 인근 아파트 경비원이 소화기를 이용 초기 진화하였으며, 선착대 도착 화재 진화 후 안전조치 함