기타 장비 조치사항

○ 장비확인점검(진압장비) 조치사항

소방서	안전센터	내용	조치사항
양천	양천	· 고성능절단기, 현관문 파괴기 사용 후 일일점검부 누락 · 수동식 유압전개기 관리상태 미흡 · 공기호흡기 사용법 및 장착요령 미흡	교육실시
	신월	· 동력절단기, 체인톱 관리상태 및 점검 미흡 · 공기호흡기 사용법 및 장착요령 미흡	교육실시

○ 장비확인점검(구조분야) 조치사항

소방서	안전센터	내용	조치사항
양천	양천	· 에어백 용기 내구연한 초과물품 사용 · 유압페달 커터기 유압호스 노후로 갈라짐	교육실시
	구조대	· 유압 도어오프너 오일누유 · 동력절단기 장력벨트 노후	수리조치
	신월	· 유압호스릴 노후로 외피 갈라짐 · 동력절단기 로프풀리 부싱망실	수리조치

○ 장비확인점검(구급분야) 조치사항

소방서	안전센터	내용	조치사항
양천	양천	· 비디오 후두경 미적재 · 점검일지 상 제독제 수량 불일치 · 장비 관리카드 미작성	교육실시
	신월	· 구인두기 비멸균상태 · 장비 관리카드 미작성	교육실시

○ 장비확인점검(통신분야) 조치사항

소방서	안전센터	내용	조치사항
양천	양천	· 휴대용무전기 안테나 손상	교체
	구조대	· 휴대용 무전기 충전기 청소불량	교육실시
	신월	· 차량용 무전기 안테나 손상(7938)	교체

○ 장비확인점검(점검/감식분야) 조치사항

소방서	장비별	내용	조치사항
양천	소방시설 점검장비	· 습도계 제원 미숙지 · 열연복합 감지기 시험기 제원 미숙지	교육실시
	화재감식 장비	· 투광기 배터리 불량	교체