비상자재 목록

연번	품명	규격	단위	1공구 설계수량	2공구 설계수량	설계수량 합계	확보수량	비고
1	보통레일	60kg, 20.0m	개	848	624	1,472	8
2	열처리 레일	60kg, 20.0m, HH370	개	104	314	418	5
	60kg #8 편개 분기기(좌)	텅레일	조	2	-	2	1	LR,LL
		기본레일	SET	4	-	4	1	A_type, B_type 각 1set
		망간 크로싱	개	2	-	2	1
		기타 분기 부속자재	틀	2	-	2	1	연결,조절간, 멈춤쇠, 각종 상판 등
	60kg #8 편개 분기기(우)	텅레일	조	-	1	1	1	RR,RL
		기본레일	SET	-	2	2	1	A_type, B_type 각 1set
		망간 크로싱	개	-	1	1	-
		기타 분기 부속자재	틀	-	1	1	-	연결,조절간, 멈춤쇠, 각종 상판 등
	60kg #10 편개 분기기(좌)	텅레일	조	-	4	4	1	LR,LL
		기본레일	SET	-	8	8	1	A_type, B_type 각 1set
		망간 크로싱	개	-	4	4	1
		기타 분기 부속자재	틀	-	4	4	1	연결,조절간, 멈춤쇠, 각종 상판 등
	60kg #10 편개 분기기(우)	텅레일	조	-	2	2	1	RR,RL
		기본레일	SET	-	4	4	1	A_type, B_type 각 1set
		망간 크로싱	개	-	2	2	-
		기타 분기 부속자재	틀	-	2	2	-	연결,조절간, 멈춤쇠, 각종 상판 등
	60kg #12 편개 분기기(좌)	텅레일	조	4	3	7	1	LR,LL
		기본레일	SET	8	6	14	1	A_type, B_type 각 1set
		망간 크로싱	개	5	2	7	-
		기타 분기 부속자재	틀	5	2	7	-	연결,조절간, 멈춤쇠, 각종 상판 등