자문 검토 의견서

○ 종합운동장∼잠실새내역간 외 1개소 송배수관 정비공사

안 건	검 토 의 견
종합운동장∼잠실새내역간 외 1개소 송배수관 정비공사	〈1 구간〉 1. 3단계~6단계 직진차량 및 좌회전차량 유도선 보완바랍니다. 2. 10단계~24단계 구간 D=900mm와 D=400mm를 동시 작업하는 경우 굴착 단면도를 제시하고 당일굴착, 당일복구 동시공사가 가능한지 검토바랍니다. 3. 24~33단계 및 34단계 구간 버스전용차로 이용이 어려우므로 버스운행시간에 맞춰 작업시간을 조정하는 방안을 검토하여 주기 바랍니다. 4. 또한 35단계 버스정류장 진입차량과 잠실한강공원→잠실운동장방향 우회전 차량의 교행에 따른 안전운행 대책을 검토하여 주기 바랍니다. 5. 35~40단계 시점부 완화구간 폭, 길이 등 표시를 조정하여 버스진출 및 잠실 한강 공원측 우회전차량이용이 가능하도록 검토하고 지장물 등으로 진․출입이 곤란하다면 버스운행시간에 맞춰 작업시간을 조정할 수 있는지 검토하여 주기 바랍니다. 6. 59~62단계 구간 D=900mm와 D=300mm를 동시 작업하는 경우 굴착단면도를 제시하고 당일굴착, 당일복구 동시공사가 가능한지 검토바랍니다. 7. 61~63단계 버스정류장으로 버스진입이 가능한지 검토하고 그렇지 않다면 버스운행시간에 맞춰 작업시간을 조정할 수 있도록 검토하여 주기 바랍니다. 〈2 구간〉 8. 7단계 구간 버스운행시간 종료 후 부터 공사 착수할 수 있도록 검토 바랍니다. 〈전 체〉 9. p2, p21, 22 지형도상 구간표시 오류 수정 바랍니다. 10. 용역 계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 30