도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 행당고가교 확장 공사 : 조건부 시행

- 주변 도로점용공사 시행여부를 검토하고, 시행 시 단계별 일정 및 구간을 고려하여 보완하기 바람

- 1단계 보행통로 2m 이상 확보하기 바라며, 8단계 횡단보도 노면표시를 보완하기 바람