□ 점검 및 정비 : 2건(망우119안전센터)

○위 치 : 망우119안전센터 앞 지상식소화전 ○정비사유 : 스핀들 잘 안돌아감.	○정비내용 : 스핀들 주위 기름칠 및 청소
○위 치 : 용마산로524 인근 지하식화전 ○정비사유 : 주위 청소상태 불량 및 소화전뚜겅 잘 안열림	○정비내용 : 인근 청소 및 뚜껑 부착부위 청소