생활안전사고 취약지점 실태조사

1. 사고 취약지점 개요

발생지역 (시·군·구)	동작구 상도동		위 치 (세부 주소)		양녕로 247 주변 상도지하차도
사고 (규모)	사망 건 중상(3주이상) 건 경상 건	사고횟수
최초사고 발생시점	20 . . .			관할 소방서 (담당자, 연락처)	동작소방서
특이사항	겨울철 봉천동에서 한강방향으로 약 10m지점 상.하행성 천장부분에 누수로 인한 고드름 생성 및 바닥 결빙

2. 취약지점 현황

3. 문제점 및 개선의견(관할 소방서 담당자 작성)

○ 문제점
겨울철 강추위시 수시로 고드름 생성 및 바닥 결빙으로 인해 통행하는 차량으로 낙하 및 미끄럼사고 우려로 다수 출동함.
○ 개선의견
보호, 예방시설 설치
시인성 개선·경고시설 설치
시설 유지관리(수리·보수)	누수부분 보수 필요
운영 개선
기 타

□ 관계기관(사고 취약지점을 관리하는 지방자치단체, 시설관리 책임기관 등을 기재)

관리청	부서	담당 연락처
동작구청	도로관리과	820-9902

생활안전사고 취약지점 실태조사

1. 사고 취약지점 개요

발생지역 (시·군·구)	서울시 동작구		위 치 (세부 주소)		서울시 동작구 한강대교 남단
사고 (규모)	사망 1 건 중상(3주이상) 1 건 경상 건	사고횟수			2019년 1월~현재 28건
최초사고 발생시점	20 . . .			관할 소방서 (담당자, 연락처)	동작소방서 (소방장 이승현, 02-813-0119)
특이사항	한강대교 펜스 높이가 낮은 편이라 투신우려가 높은 상황.

2. 취약지점 현황

3. 문제점 및 개선의견

○ 문제점

시민들의 접근성이 좋고 한강대교 펜스 높이가 낮은 편이라 투신우려 및 안전사고가 높은 상황.

○ 개선의견

보호, 예방시설 설치

펜스 높이를 더 높일 필요가 있다고 판단 됨

현재의 한강대교	펜스 높이 개선된 한강대교

시인성 개선·경고시설 설치

펜스 곳곳에 위험표시 조명 설치 필요함

시설 유지관리(수리·보수)

운영 개선

투신 우려 높은 구간 중심으로 생명의 전화

집중적으로 설치 필요

기     타

한강대교 남북단 방향 20미터 간격으로 인명구조용 튜브 설치 필요

□ 관계기관(사고 취약지점을 관리하는 지방자치단체, 시설관리 책임기관 등을 기재)

관리청	부서	담당 연락처
서울시 도시안전본부	안전총괄본부	02-2133-8211