‘14. 2월 동작소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류(공사설 포함)
		소방안전	소방용수시설	총 2,787 개	○ 소화전 : 2,568 개 - 지상식 : 447 / 지하식 : 2,121
					○ 저수조 : 22 개
					○ 급수탑 : 5 개
					○ 비상소화장치 : 192 개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		2725	2725	100
		소방안전	소방용수시설	2725	2725	100
	누계	합 계		3681	3681	100
		소방안전	소방용수시설	3681	3681	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1	1	100
		소방안전	소방용수시설	1	1	100
	누계	합 계		1	1	100
		소방안전	소방용수시설	1	1	100
제도 개선	○ 해당없음
특기 사항	○ 정기조사 등 점검사항(토사정리 및 주변 청소) ○ 소방용수시설 도색 검수 ○ 맨홀 정비비 부과 대상 검수 실시(17개소 ○ 민원 등 주민요청사항(공소 4493 현장확인 및 조치) ○ 신설 소화전 예정지 선정 등 ○ 보행 지장 유발 소방용수시설 조사 실시
향후 계획	○ 상반기(3월)일제 조사 실시 (노후소화전, 소방활동 장애 주차구획선, 보온 및 도색 대상 조사 병행실시) ○ 신설 소화전 예정지 수도사업소 통보 및 설치 추진 ○ 비상소화장치함 보수 대상 파악 및 보수 추진 ○ 보행 지장 유발 소방용수시설에 대한 조치 의뢰

□ 점검 및 정비 사진

○대 상 : 동작구 남부순환로 267 가길 3 ○정비사유 : 차량등 통행시 소음 발생	○정비결과 : 철개 휨, 임시조치 및 수도사업소 통보 완료 , 철개 교체 추진
○대 상 : 동작구 상도2동 356-52 등 17개소 ○정비사유 : 맨홀 주변 침하, 파손	○정비결과 : 인상조치 및 주변 정비 완료
○위 치 : 동작구 남부순환로 265길 58 ○내 용 : 불법광고물 제거조치 및 청소	정비 후

○대 상 :비소280호(국사봉12길 37) ○정비사유 : 쓰레기 등 미관저해요소	○정비결과 : 제거, 조치완료
○대 상 :비소301호(노량진1동 205-36) ○정비사유 : 쓰레기 적치	○정비결과 : 조치완료
○대 상 :공소2593호(노량진동192-3) ○정비사유 : 쓰레기 적치	○정비결과 : 조치완료