구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	1
장비명	헤드 랜턴	제조사	PRINCETON TEC	모 델 명	Vizz Tactical
보유기준	21	보유수	0	필요 수량	21
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	조명기구
주 요 사 양
용도	구조 작업 등 활동시 시야확보용 개인 조명기구
필요성	방수기능 및 어떠한 환경에서도 사용가능한 헤드랜턴으로 야간 구조작업 등 활동시 시야 확보를 위해 필요
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	2
장비명	퀵드로우	제조사	페츨	모 델 명	앙쥬 퀵드로우10cm SS AP-M57D10 초경량 퀵도르
보유기준	30	보유수	15	필요 수량	30
보강사유	필수장비 보유기준 부족 및 노후화	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조
주 요 사 양
용도	확보물에 로프를 신속, 안전하게 연결하는 장비
필요성	로프 인명구조 시 개인확보 및 요구조자 구조 결착 등 다용도 활용
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	3
장비명	이동식 추락방지장치	제조사	페츨	모 델 명	(아삽세트)
보유기준	10	보유수	7	필요 수량	7
보강사유	필수장비 보유기준 부족 및 노후화	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조
주 요 사 양
용도	로프 운용 시 추락방지장치
필요성	로프용 이동식 추락방지 장비로 안전 보조로프에 설치하여 사용하며, 통제 불가능한 하강 등을 제동하며 충격흡수 랜야드와 함께 사용하는 장비
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	4
장비명	홀 도르레	제조사	페 츨	모 델 명	레스큐 도르레p50
보유기준	대별20	보유수	(종류별 도르레 총 17개 중) 홀도르레5	필요 수량	5
보강사유	노후화	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조
주 요 사 양
용도	각종 산악구조 활동시나 각종 재난사고 발생시 간편하게 설치하여 중량물 운반이나 요구조자 운반 및 구조대원이 이동할 경우 로프를 사용할 때 적합한 장비
필요성	산악구조 또는 건물에서의 구조 활동이나 각종 재난사고 발생 시에 간편하게 설치하여 소형 중량물을 끌어 올리기에 좋으며 등강기와 0형 카라비너와 연결하여 도르레를 고정할 수 있으며 요구조자 운반 및 이동 시 구조대원 이동 시에도 사용 가능한 구조장비
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	5
장비명	화학 보호복 레벨 A	제조사	제이인터네셔널	모 델 명	J-CB40. Level A
보유기준	10	보유수	8	필요 수량	10
보강사유	필수장비 보유기준 부족 및 노후화	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	보호장비
주 요 사 양
용도	유독성 가스, 액체는 물론 액상 가스와 고체형태의 위험 화학물질로부터 신체를 보호하는 제품으로 반복사용이 가능한 공기호흡기 내장형 형태의 화학보호복
필요성	화학사고현장에서 대원 안전보호
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	6
장비명	로 프	제조사	디딤돌 아웃도어	모 델 명	정적로프 11mm (200m)
보유기준	5	보유수	2	필요 수량	3
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조
주 요 사 양
용도	산악구조 및 건물구조시 건물과 건물사이, 계곡과 계곡사이를 횡단할 경우에 사용되며, 요구조자 운반 및 중량물의 이동등 다방면에 사용
필요성	현장 활동시 여러 가지 상황에서 사용됨
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	7
장비명	슬 링	제조사	디딤돌 아웃도어	모 델 명	에델리드 25mm-100M
보유기준	2	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조
주 요 사 양
용도	대원의 확보 및 현장 활동에서의 다양한 용도
필요성	20Kn으로 강도가 강하고 넓은 면적으로 활용도가 높음
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	8
장비명	로프 장력 측정기	제조사	락엑소티카	모 델 명	enforcer
보유기준	2	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 장비
주 요 사 양
용도	각종 구조 활동을 위해 로프 설치 시 로프에 부화되는 하중을 측정하는 장비
필요성	로프 하중 확인 및 안전한 로프 작업 위해 필요
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	9
장비명	습식 잠수복	제조사	스쿠바프로	모 델 명	데피니션 (5mm)
보유기준	대원별 1	보유수	14	필요 수량	7
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 장비
주 요 사 양
용도	수중 작업시 착용하는 습식 잠수복
필요성	수중 작업 시 체온 유지 및 활동성 용이
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	10
장비명	수중 조명등	제조사	라이칸스로프	모 델 명	라이칸 프로 3600
보유기준	대별 6	보유수	2	필요 수량	4
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 장비
주 요 사 양
용도	수중 인명구조 작업 시 시야 확보
필요성	3600루멘으로 수중에서 시야확보 용이
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	11
장비명	긴급 잠수 장비	제조사	스쿠버	모 델 명	SAR RAPID PLUS
보유기준	대별 2	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 장비
주 요 사 양
용도	비상상황 발생시 신속한 인명구조를 위해 현장에서 바로 사용하는 용도
필요성	신속하게 착용 가능한 일체형 시스템으로 비상상황 발생시 사용 용이
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	12
장비명	윈 치	제조사	UDT	모 델 명	UD 1.5W
보유기준	2	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	추가 운용	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물 작업용
주 요 사 양
용도	각종 구조현장에서 중량물을 인양 및 지지할 때
필요성	차량 인양 및 중량물 구조 작업시 활용
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	13
장비명	건식 잠수복	제조사	SANTI	모 델 명	E.LITE
보유기준	대원별 1개 소모품	보유수	11	필요 수량	2
보강사유	사이즈 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수중 구조
주 요 사 양
용도	저수온 및 유해화학물질 등 오염된 장소에서 수중작업용
필요성	저수온 및 오명된 수중에서 인명구조를 실시하는 대원의 안전 보호장비
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	14
장비명	카 라 비 너	제조사	페 츨	모 델 명	AP-M33ASLN (OK스크류 락)
보유기준	대별 100	보유수	100	필요 수량	50
보강사유	기존 장비 노후화	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조
주 요 사 양
용도	산악 장비 및 개인 장비를 거는데 사용.
필요성	대칭 타원형 카라비너로 넓은 부분이 있어 도르래, 등강기, 등 장비를 최적으로 걸수 있다.
장비 사진
현 모델 선정사유	기존 사용 장비 추가 구매
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	15
장비명	아 이 디	제조사	페 츨	모 델 명	AP-D020AA
보유기준	대별 5	보유수	6	필요 수량	3
보강사유	팀별3개씩 추가운용	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조
주 요 사 양
용도	구조대원 로프 작업 중 자기 제동 및 확보용 장비
필요성	고소작업 및 로프 액세스 작업용, 자동 잠금시스템 등, 구조 작업 등 활용
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	16
장비명	요구조자 이송 장비	제조사	엘에스피	모 델 명	하프 백 리프트 하네스
보유기준	대별 1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 구조
주 요 사 양
용도	요구조자 안정성 확보 및 다방면 확보 가능
필요성	수직구조 전용 장비 구조 대상자 두부 충격 방지 기능
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	17
장비명	등 강 기	제조사	페 츨	모 델 명	AP-B17ARA (오른쪽)
보유기준	대원별 1	보유수	23	필요 수량	4
보강사유	노후화로 인한 필수장비 보유수량 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 장비
주 요 사 양
용도	로프 등강 및 주로프 장비 전환 시 필요 .
필요성	로프 등강시 사용, 대원 로프 작업 시 여러가지 상황(중량물 고정 및 인양)에 활용 가능
장비 사진
현 모델 선정사유	기존 사용 장비 추가 구매
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	18
장비명	스쿠바 공기통	제조사	카타리나	모 델 명	80 CUFT
보유기준	대별 12	보유수	17	필요 수량	1
보강사유	노후화로 인한 필수장비 보유수량 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난 장비
주 요 사 양
용도	수중 호흡용 공기통
필요성	수중 구조 활동 시 구조대원의 원활한 산소 공급
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	19
장비명	경계지역 설정라인	제조사		모 델 명
보유기준	대별10	보유수	0	필요 수량	10
보강사유	필수장비 보유기준 부족	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)
주 요 사 양
용도	현장활동 간 위험구역으로부터 소방관 외 출입 방지 기능.
필요성
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문 소방서			우선 순위	20
장비명	도 르 레 (트윈)	제조사	페 츨	모 델 명	TWIN ROLL
보유기준	대별20	보유수	(종류별 도르레 총 17개 중) 트윈도르레 9	필요 수량	3
보강사유	필수장비 보유기준 미달	사용부서	현장대응단 (구조대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악 장비
주 요 사 양
용도	각종 산악구조 활동시나 각종 재난사고 발생시 간편하게 설치하여 중량물 운반이나 요구조자 운반 및 구조대원이 이동할 경우 로프를 사용할 때 적합한 장비
필요성	산악구조 또는 건물에서의 구조 활동이나 각종 재난사고 발생 시 간편하게 설치하여 중량물을 끌어 올리기에 좋으며 요구조자 운반 및 이동시나 구조대원 이동 시에도 사용 가능한 구조장비
장비 사진
현 모델 선정사유	가격 대비 성능 우수
기타