건축공사장 위험물안전담당자(가칭)지정 관리

건축공사장은 공사의 특성상 건축 공정별로 각종 위험물을 사용하고 있음에도 불구하고 위험물 안전관리 교육을 받은 관리자 없이 관리(사용)하고 있어 일정 규모이상 건축공사장에는 위험물 안전교육을 받은자(위험물안전담당자)가 관리하여 화재를 예방하여야 함

□ 관련법규 및 지침

❍  위험물안전관리법 제15조(위험물안전관리자)

❍ 서울특별시 위험물안전관리 조례 제3조 (지정수량미만위험물 저장·취급기준)

□ 건의 배경

❍ 공정별로 여러가지 위험물을 취급함에도 지정수량 미만의 위험물을 취급한다 하여 제도상 위험물안전관리자 없이 위험물을 관리(사용)하고 있어 화재 발생 위험이 높은 실정임

□ 현실태 및 문제점

❍ 건축공사장은 박리제, 콘크리트 양생용 고체연료, 방수제, 페인트 등 각종 위험물을 공정별로 사용하고 있으나 위험물 안전교육을 받은 관리자 없이 사용(관리)하고 있음

❍ 현재 산업안전보건법에 의한 공사장 안전관리자가 대행하고 있어 위험물 저장·취급 대한 관리 및 관심부족

□ 개선 방향

❍ 일정규모이상의 건축공사장에는 위험물 안전교육을 받은자를 책임자(담당자)로 지정관리토록 제도화

❍ 한국소방안전원 「건축공사장 위험물안전담당자」 교육 프로그램 운영

⇒ 교육수료 수첩발급 등