지하철 9호선 백제고분로 방향 출입구설치 민원

	백제고분로 방이2동 주민센터 방향 출입구 추가 설치 요구 일반상업지역으로 유동인구 및 지역주민 통행량이 많으므로 출입구 설치 필요

실시설계 출입구 세부검토 결과

●

#1 출입구

#4 출입구

추 가 출입구

○ 출입구 설계현황

- 백제고분로 보도폭(4.5m) 협소로 출입구 미설치

- 24인승 E/V 설치로 대체

○ 백제고분로방향 보도폭 검토

구 분	설 치 안		보 도 폭
	내부폭	외부폭	전체폭	잔여폭
규 모	미 설 치		4.5m	4.5m

○ 지하철 이용자 동선 검토

- 백제고분로 방향(연타발 ~ 개찰구)

구 분	#4출입구 이용	외부E/V 이용	증 감
거 리	183m	147m	감 36m

- 몽촌토성역 방향(교회본관 ~개찰구) : 155m

검 토 대 안

세부검토 : 보도 가각부에 양방향 출입구 설치

●

○ 출입구 설계 개요

- 출입구#1과 E/V를 몽촌토성역 방향으로 이동 배치

- 도로 가각부 차도경계부에 백제고분로 방향

출입구 추가 설치

○ 지하철 이용자 동선 검토

- 백제고분로 방향(연타발 ~ 개찰구)

구 분	외부E/V 이용 (현 설계)	추가 출입구 이용	증 감
거 리	147m	197m	증50m

문 제 점

양방향 출입구 위치가 임마누엘교회의 정문앞에 위치하게 되어 교회측이 반대

현재 설계안보다 지하철 이용자 동선이 증가(약 50m)

출입구 구조물이 대형상수도(⌀2,000) 상부(약5m정도)에 위치하게 되어 상수도 유지관리가 어려움.

위례성길 횡단보도 위치 이동 5m 필요

백제고분로 방향 E/V 이용자(교통약자) 동선이 약 100m정도 길어짐

공사비 1,000백만원 증가

현 안 사 항

임마누엘 교회와 방이동 주민간의 상반된 의견으로 공사착수 지연

2015년 2월말까지 민원 협의가 성사되지 않을 경우 전체공사 계약상  문제발생 우려