CCTV 점검항목

□ 정기점검

○ CCTV 메인 시스템

- 모니터, 마우스, 키보드 등의 소모성 부품의 교환 재조정, 특성 확인

- 기기간 접속 케이블의 열화점검, 접속선 등의 점검

- 각종 원격 제어 기능의 점검

- 입력 전압 특성 등을 확인

○ CCTV 로컬 시스템

- 전원 케이블이나 동축케이블 등의 콘넥터가 충분히 조여져 있는가를 확인하고 케이블의 열화나 손상이 없는가를 점검

- 입력전압 특성을 확인

- 카메라 하우징의 서리방지 유지하기 위해 방수용 고무 패킹 등의 점검 또는 교환여부를 확인

- 영상 전송로에서 영상에 대한 특성을 확인

- 렌즈의 핀트나 조리개 등을 점검

□ 수시(일일)점검

- 시스템 동작시험을 점검

- 영상의 포커스를 점검

- 시스템기기 보관대 내․외 온도 및 습도 점검

- 모니터의 영상상태를 점검

- 기기간 결선 상태 등을 점검

관련규정 : 지방자치단체의 CCTV 설치 및 운영규정(2011.6. 행정안전부 정보자원정책과)