사 진 대 지

○ 시설물명 : 광명고가(A1~P6구간) G1열

사진설명 : 신축이음하부 누수	사진설명 : 교대위 체수
위 치 : A1 G1열 신축이음하부(외측)	위 치 : A1 G1열 교대
사진설명 : 강박스 입구 우수유입	사진설명 : 거더단부 부식 및 체수 흔적
위 치 : P2(S2경간 종점) G1열 지점부	위 치 : P2 G1열 신축이음하부 거더단부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 광명고가(A1~P6구간) G1열

사진설명 : 신축이음하부 누수(후타재 균열)	사진설명 : 거더단부 하부 및 받침 부식
위 치 : P2 G1열 신축이음하부	위 치 : P2 G1열 지점부
사진설명 : 강박스 입구 우수유입	사진설명 : 강박스 입구 비둘기배설물 퇴적
위 치 : P2(S3경간 시점) G1열 지점부	위 치 : P6(S6 종점) G1열 강박스 입구

사 진 대 지

○ 시설물명 : 광명고가(A1~P6구간) G1열

사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 지점부 가로보 도장박리 및 부식
위 치 : P6 G1열 신축이음하부 거더단부	위 치 : P6 G1~G2열 지점부 가로보
사진설명 : 거더단부 플랜지 하부 부식	사진설명 : 잭업 보강재 도장박리
위 치 : P6 G1열 지점부	위 치 : P6 G1열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 광명고가(A1~P6구간) G2열

사진설명 : 거더단부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 지점부 외부 거더 도막손상
위 치 : P6 G2열 신축이음하부 거더단부	위 치 : P2 G2열 지점부
사진설명 : 입구 하부 체수 발생	사진설명 : 거더단부 토사퇴적 및 체수흔적
위 치 : A1 G2열 강박스 입구	위 치 : A1 G2열 신축이음하부 거더단부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 광명고가(A1~P6구간) G2열

사진설명 : 신축이음하부 누수 발생	사진설명 : 누수로 인한 교대위 체수
위 치 : A1 G2열 신축이음하부	위 치 : A1 G2열 지점부 교대
	끝 -
사진설명 : 거더단부 절취부 부식	사진설명 :
위 치 : A1 G2열 지점부 교대	위 치 :