GIS 현장대응 매뉴얼 정비내용

1장 일반사항

3절 적용개요
3-5	당초	현장대응은 누수복구 감리로부터 통보(문자메세지 등) 후 3시간 이내 대응을 원칙.
	수정	현장대응은 누수복구 감리로부터 통보(문자메세지 등) 후 즉시 대응을 원칙.
4절 누수발생시 현장대응 흐름도
4-2	당초	해당지역 대응팀 현장출동(3시간 이내 도착)
	수정	해당지역 대응팀 즉시 현장출동

2장 단계별 현장대응 내용

2절 현장출동
2-1	당초	상황을 전달받은 후 3시간이내 대응을 원칙으로 한다.
	수정	상황을 전달받은 후 즉시 현장출동 대응토록 한다.
2-4	당초	누수복구, 계획공사 등 상수도관로 위치확인이 곤란하여 관로확인 요청이 있을 시에는 굴착지점의 관로위치를 확인 마킹하여 공사가 신속하게 이루어질 수 있도록 협조한다.
	수정	누수복구 등 각종 상수도공사시 상수도관로 위치확인이 곤란하여 관로확인 요청이 있을 시에는 굴착지점의 관로위치를 확인 마킹하여 공사가 신속하게 이루어질 수 있도록 협조한다.
2절 현장대응
4-4	당초	없음
	수정	현장 도착 전에 누수복구가 완료되는 경우에는 누수복구 감리에게 지면에 누수 지점을 마킹토록 요청하여 사후 기존성과와 비교토록 한다.