수돗물 안전 목표

식품안전목표	세부목표	(법정기준)
정수 수질관리	정수탁도 유지관리 : 0.1NTU 이하	0.5NTU 이하
	송수 잔류염소 유지관리 : 0.35~0.70mg/L	4.0mg/L 이하
	냄새물질(지오스민, 2-MIB) : 8ng/L 이하	20ng/L 이하
	총트리할로메탄 : 0.08mg/L 이하	0.1mg/L 이하
정수처리기준 달성	여과수 탁도기준 준수, 소독공정 불활성화비 1이상 유지	좌동
정수약품관리	점검: 4회/일, 교육 : 1회/월