ISO 14001 추진실적 보고(3/4분기)

(2015년 뚝도아리수 정수센터)

1. 환경목표

환경목표	세부환경목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
		2/4분기	누 계 (평균)
정수수질 및 약품관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05	0.05		-
	송수잔류염소 적정유지 평균:0.50 ~ 0.70㎎/L±0.05유지 1월, 2월, 3월, 4월, 5월 12월 : 0.50:mg/L±0.05 6월, 11월, : 0.55mg/L±0.04 7월, 10월 : 0.65mg/L±0.05 8월, 9월 : 0.70mg/L±0.05	7월 0.51mg/L 8월 0.47mg/L 9월 0.43mg/L	0.50mg/L	※ 송수잔류염소 목표값변경 : 고도정수처리 가동 및 배수지 적정잔류염소 모니터링 결과 반영 - 7월 : 0.65 → 0.47 - 8월 : 0.70 → 0.45 - 9월 : 0.70 → 0.42
	정수약품 누출관리 및 안전점검 - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:368회 교육:3회	점검:1,092회 교육:9회
원․정수 절약	유효율 관리 - 98%이상 유지	99.5%	99.1%
방류수 수질관리	방류수 수질관리 - COD : 8.0 mg/L 이하 - S S : 7.0 mg/L 이하	COD:5.1 SS:3.0	COD:5.1 SS:2.5
폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (상수도연구원과 연계처리)	-	폐유 : 1㎏ 폐유기용제 : 20Kg 폐산 : 60Kg
	오니케익 함수율 저감 - 함수율 67.8% 년평균 이하유지 여름철(7,8,9월)62%이하, 봄,가을(4,5,6,10,11월) 67.5%이하 겨울철(1,2,3,12월) 72.5%이하 - 오니케익 전량 재활용	7월 59.3% 8월 58.5% 9월 55.1% 1,605톤 전량 재활용	64.0 % 5,838톤 전량 재활용		.
에너지 절약	물생산 절력 사용량 절감 - LNG : 5,660 ㎥/년 이하	- LNG사용 872㎥	- LNG사용 3,486㎥

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				3/4분기	누 계
총 계	7월 ~ 9월			398/59	650/100
환경경영시스템		ISO14001	권오정	17/1	45/3
일반과정		실험실 안전관리 및 약품투입 S-OJT 직무훈련 등 기타교육	이준호 김미란 이승제 이근보	477/12	668/32
전기 교육		전기안전	송용배 조정수	117/6	355/36
염소 교육		염소가스 안전교육	김유선 이천호	33/6	226/54

3. 의사소통

회 의 및 간담회명	일 시	내 용	강사명	실 적(인원/횟수)
				2/4분기	누 계
정신교육	7. 13 9. 14	- 공직기강 확립, 전화응대 교육 - 찾아가는 현장 노동교육	소 장 외부강사	198/3	760/13

4. 표준문서 변동사항

구 분	제(개)정.폐기	표준문서명	사 유	해당부서	제정일자	누 계 (건/횟수)
					개정일자

5. 환경법률 및 그 밖의 요건 변동사항

등록 번호	환경법률 및 요건 변동사항	제(개)정 요지	관련표준	제정일자	비 고
				개정일자