붙임 1

IT분야별 정보화사업 정책 및 기준

※ 빨간색 글자 수정 및 추가

담당부서

검토분야

정책 및 기준

데이터

센터

백오피스,

프론트오피스 및 시스템SW

ㅇ 시스템 운영의 안정성 강화를 위해 CPU, 메모리, NIC, HBA, FAN, Power Supply, 디스크 등 시스템 부품의 이중화 구성

ㅇ 시스템의 안정성과 가용성을 위해 서버의 OS영역과 자료 영역을 분리하여 저장하고 미러링 또는 RAID 구성 권장

ㅇ 국산 서버 및 정보통신 장비 도입 우선 검토

ㅇ Windows OS가 반드시 필요한 경우가 아니면 공개SW OS(Linux)로 구축 권고

ㅇ Windows OS를 도입할 경우 사용자 또는 프로세스 수에 적합한 CAL 구매 필요

ㅇ Windows 서버인 경우 백신 프로그램 도입 필요

ㅇ 운용 S/W 구매시 설치되는 서버의 CPU에 적합한 라이선스 구매 필요

ㅇ DBMS에 개인정보 등이 있는 경우 DB암호화를 위한 암호화 툴 도입 또는 사전협의 필요

ㅇ 백업 S/W 구매 및 백업정책 수립

ㅇ 업무부서는 DBMS 선정시 데이터센터 사전협의 필요

인프라 입주

ㅇ 개별사업에서 도입되는 인프라 입주는 지양하고 정보시스템 이전·설치에 따른 소요 비용은 입주기관에서 부담

ㅇ 입주기관은 정보자원의 통합관리를 위하여 데이터센터에서 요구시 입주정보자원과 관련한 현황 및 통계 등 기초자료를 제공.

ㅇ 무게가 500kg 이상 장비 도입 시 이중마루 보강에 소요되는 비용은 입주기관에서 부담

ㅇ 개별 장비를 입주할 경우, 데이터센터에서 장비 운영에 필요한 SW(관제Agent, 서버 접근제어, 백신, DB 접근제어, 백업 및 기타) 및 KVM 모듈을 개별 사업에서 구매 필요

ㅇ 개별 장비 입주시 데이터센터 상면 공간확보를 위해 사전 협의 필요

서버분야(클라우드컴퓨팅서비스 관련)

ㅇ 가상서버를 요청한 경우, 정보시스템의 업무등급 및 서버 유형을 기재하여 정보자원통합 대상사업 조사시 제출

정보시스템등급 구분	WEB		WAS		비고
	할당자원	이중화	할당자원	이중화
2등급	4core/ 16GB	O	4core/ 24GB	O	부서 요청시, 이중화는 L4 스위치 연결
3등급	2core/ 8GB	O	4core/ 16GB	X
4등급	2core/ 8GB	X	4core/ 16GB	X

ㅇ PaaS 서비스를 입주할 경우, 정보시스템 구축에 필요한 HW 사양을 데이터센터와 사전협의 필요

ㅇ 공공클라우드센터 이용시 사전협의 필요