LED 조명등 제품 선정 검토

▢ 구매품목 및 수량

연번	품명	규격	수량
1	LED실내조명등	600X600 50W	16
2	LED다운라이트	6“ 20W	11
3	LED다운라이트	8“ 38W	9

▢ 규격(W)검토

○ 기존 매입형 형광등 (55WX3 165W) 와 같은 크기의 50W 로 선정

○ 기존 다운라이트 자리에 맞는 20W, 38W 선정

▢ 서울특별시 LED조명 보급기준 검토

○ 연색성 : 75 Ra이상

○ 광효율 : 80 lm/W 이상

▢ 제품선정검토

1. 나라장터에 등록된 제품중에서 50W 매입형 검토

=> 7개 제품 검토

2. 서울시 보급기준에 적합한 제품선정

- 고효율인증서 조회확인  - 에너지관리공단홈페이지

=> 5개 제품 선정

3. 최저가격 제품 선정(매입형 LED평판등)

=> 제품명 : FMB4A-05057D1KR, 규격 : 50W, 업체명 : 삼진엘앤디

=> 연색성 : 85.8Ra,    효율 : 101.3 lm/W    가격 : 163,000원

4. 납품의 효율성을 위해 소량이고 저가인 다운라이트는 평판등 선정업체의 제품중에서 선정

단, 서울시 보급기준(효율 80 lm/W 및 연색성 75Ra)이상 충족여부 확인

서울시보급기준 적합여부 및 나라장터 가격 조사서

※ 에너지관리공단 홈페이지 고효율인증서 참조

조사일시 : 2014. 2. 6

▢ 평판등 제품 선정

연번	업체명	소비 전력	가격	모델명	효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	선정
1	젬	50	154,000	ZF-14-CW-050	76.4	84
2	삼진엘앤디	50	163,000	FMB4A-05057D1KR	101.3	85.8	o
3	루멘전광	50	170,000	LMF-5024FBMS-MK57	90	82
4	한라IMS	50	202,000	BSfp-500W600	85.6	80
5	후지라이테크	50	173,000	FS-600S50	77.8	77.1
6	알토	50	188,000	21061S-865M	84	85
7	서광조명	50	194,000	SKLED-12MB-5004KG	93	79.5

▢ 다운라이트 제품 선정

품명	소비전력	가격	모델명	효율 (lm/W)	연색성 (Ra)	비고
삼진엘앤디	20W	60,000	DL06-02057D1KR0	94.6	85.3	서울시보급기준충족
삼진엘앤디	38W	108,000	DL08-03857S3KO	81.4	76.4	서울시 보급기준충족

조사자 :  전기7급   강 동 규

공업7급   정 상 호