LG전자 냉장고 규격서

1. 적용범위 및 분류

1-1 적용범위: 산업용 혹은 가정용으로 사용하는 냉장냉동 혹은 냉장전용의  전기냉장고  제품을 대상으로 한다.

1-2 분류:

NO	물품 분류번호	물품식별번호	모델번호	용량	인도조건
1	24131501	23238200	B267W	254L	현장설치도
2	24131501	23238201	B327W	311L	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

- 전파법에 의한 전자파적합등록서, 공공조달 최소 녹색기준에 따른 에너지효율1등급 인증서, 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 전기용품안전인증

3. 필요조건

3.1 재료:

식별번호	규격명	외장규격(W*D*H)	주요부품	부품 설명	주재료공급자	원산지
23238200	B267W	555*620*1665	Compressor	압축기	LG전자	various
			Evaporator	열 교환기	various	various
23238201	B327W	600*665*1690	Compressor	압축기	LG전자	various
			Evaporator	열 교환기	various	various

3.2 형태

형태는 제조 및 가공은 3.4항을 충족하는 범위 내에서 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.3 제조 및 가공

제품의 제조 및 가공은 3.4항을 충족하는 범위 내에서 제조자의 사양 및 가공 방법에 따른다.

3.4 기능 및 성능

- 상세 사양에 대해서는 LG전자(주) 자체 품질 및 규격검사 기준에 의거 합니다.

모 델 명		B267W	B327W
용량	전체용량	254L	311L
	냉동실	56L	69L
	냉장실	198L	242L
외관	Case	화이트	화이트
	Door	화이트	화이트
Display		*******	*******
도어	핸들,Base	포켓핸들	포켓핸들
	핸들,Cover
냉장실	램프	고내 LED	고내 LED
	선반	O	O
	야채실	수분 맞춤 야채실	수분 맞춤 야채실
냉동실	램프	**	**
	Tray, Ice	트위스트 아이스메이커	트위스트 아이스메이커
Size	크기(W*D*H)	555*620*1665	600*665*1690
	무게(kg)	52	56
월간소비전력량(kWh/월)		18.6	20.5
소비효율등급		1등급	1등급
특징		리니어 컴프레서 *****	리니어 컴프레서 *****

3.5 마감 및 외관

B267W	B327W

3.6 기타사항

납품기한 : 납품요구일로부터 15일 內

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법 : 상기 3.4.1의 제품 사양과 동일

4.1.2 시료의 크기, 채취방법 : 시료는 랜덤샘플링으로 채취하며, 비용은 계약자가 부담 (시료 1대)

4.1.3 검사방법

4.1.3.1 외관검사(관능검사): 전원삽입 및 전원버튼 누른 후 작동여부 검사

본체 외부 및 내부 이물, 스크래치 여부 검사

4.1.3.2 성능검사(이화학검사): 소비효율등급 검사

4.2 시험 방법

4.2.1 소비효율등급 검사는 한국에너지공단의 기준에 따른다.

4.2.2 전자파는 국립전파원의 기준에 따른다.

*상기 시험은 유효기간내의 인증서가 있을시 인증서로 대체 할 수 있다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

- 포장방법은 고객의 별도 요구가 없을 시 제조자 포장법으로 포장한다.

- 모든 노출부위는 비, 먼지 등으로부터 방호되도록 포장하여 외부충격으로부터 보호한다.

- 포장을 하기 전에는 반드시 검사에 합격된 제품임을 확인한 후 포장한다.

5.2 표시

- 제품의 모델명, 제조번호, 제조년월, 업체명, A/S전화번호 등 요구되는 표시를

지워지지 않는 방법으로 선명하게 표시한다.

6. 기타사항

6.1 용도 : 공공기관(정부기관, 자자체, 각급 학교, 군부대 등)에서 사용한다.

6.2 발주재원

발주 재원은 이 규격의 범위 안에서 수요자의 요구 및 제조자의 사양에 따른다.

6.3 기타 참고사항

- A/S 연락처: LG전자 B2B서비스센터 1544-7777, 또는 1588-7777

- 무상 A/S보증 기간: 1년간 무상 수리

- 조달제품 구입 문의: 080-856-2700