「PDA활용 계량기교체시스템 구축 사업」

준 공 검 사 점 검 표

□ 성과물 검수 목록표

구 분(내역)	규 격	수 량	검사일	검사자	확인(비고)
◦ 용역완료보고서 - 분석 및 설계 보고서 포함	책자	6부	′16.10.10	장병균, 김봉애, 이정민	적합/부적합
◦ 운영자지침서	책자	6부
◦ 사용자지침서	책자	100부
◦ 산출물 CD - 검수확인서(세부내역서) - 사업관리 산출물 - 개발 산출물 - 응용프로그램 소스	1식	2EA

□ 과업지시사항 체크리스트

구 분	항목명	검 사 내 역	검사일	검사자	확인(비고)
H/W	PDA기기 구매	◦도입수량 : 95대 ◦기본규격 - CPU 속도 : 806MHz이상 - ROM / RAM : 512MB이상 / 256MB이상 - Display 및 해상도 : 3.5”, 240*320이상 - 카메라 : 3M Pixels Auto Fucus이상 - 방진/방수 규격 : IP54이상 - 통신 : WCDMA	′16.10.10	장병균,김봉애	적합/부적합
상용S/W	보안모듈 라이선스 구매	◦라이선스명 : SSL PDA License ◦구매수량 : 95개	′16.10.10	장병균, 김봉애	적합/부적합
PDA용 프로그램 개발	교체업무	◦교체대상 계량기, 교체완료목록, 미교체목록, 미교체사유, 카메라 촬영 및 저장, 메모, 위치이미지, 업무지시사항, 고객정보, 서명, 기물번호, 철거지침, 설치지침 등 입력·조회 ◦지도 정보 표출 - Server-Side Image Maps 방식으로 위치 지도 표출
	업무지시	◦관리자에 의해 지시받은 사항 조회 및 결과사항 유형별 등록
	자료관리	◦중계DB와의 자료종류별 미전송자료를 구분하여 자료받기 또는 자료올리기 ◦단말기의 Network 상태에 따라 미전송자료를 단말기 내부에 보관했다가 On-Line으로 변동시에 재전송	′16.10.10	장병균, 김봉애,이상구	적합/부적합
	공통관리	◦공지사항 확인, 메모 확인/수정, 주요코드 목록을 조회할 수 있는 기능
	메뉴얼	◦PDA사용자 매뉴얼, 업무 매뉴얼 등의 저장 및 열람 기능

구 분	항목명	검 사 내 역	검사일	검사자	확인(비고)
	교체원관리	◦교체원들의 정보(ID, 이름, PDA번호 등) 및 담당업무 지역등 관리 기능
	PDA기기 관리	◦보유한 PDA기기 번호, 도입 및 사용에 대한 정보, 장애 및 수리 내역 등의 관리기능
	계량기 위치정보 조회	◦계량기 위치정보 및 진로이미지를 Arisu인포시스템 및 PDA검침시스템 DB자료를 연계하여 조회할 수 있도록 기능
	계량기 교체현황 관리	◦교체대상으로 지정된 계량기정보의 목록 확인기능과 교체원들의 교체현황을 확인하여 감독관리 할 수 있는 기능
대행업무지원 시스템내 교체용 프로그램 개발	교체현황 집계 및 내역서	◦교체유형별, 미교체사유별, 일자별, 지역별, 처리진행상태별 등의 유형으로 집계 및 내역서를 조회하는 기능	′16.10.10	장병균, 김봉애,이상구	적합/부적합
	교체원별 교체집계 및 내역서	◦교체원들의 교체현황을 집계로 표시하여 비교확인 할 수 있는 기능 - 대상/교체건수(만기/고장), 정상/비정상수전,미교체사유별 건수 등
	업무연락 사항 관리	◦Arisu인포시스템과의 업무연락내용 확인 및 결과 입력기능 - 업무연락사항 : 내용, 일시, 연락자, 취소여부 등 - 답변사항 : 답변여부, 답변자, 답변일시, 내용 등
	업무지시 관리	◦교체원과의 업무지시내용 확인 및 결과 입력기능 - 작업구분(동파, 만기, 민원, 기타), 업무지시내용 및 일시, 지시자, 취소여부, 답변여부, 답변자, 답변일시, 답변내용 등
연계	타 행정정보 시스템 연계	◦PDA검침시스템, 자재관리시스템 등 관련된 행정정보시스템 연계	′16.10.10	장병균, 이정민,이상구	적합/부적합