사다리 사용 안전수칙

사다리를 활용한 화점 방수시 관창수는 일반 평지에서의 작업보다도 훨씬 많은 위험요소를 안고 있다. 방수압력에 의한 반동으로 균형을 잃을 수 있으며 사디리가 물기에 젖어 미끄러울 수 있는 위험이 있다. 그러므로 최소 2인 이상의 인원이 사다리 설치 및 확보를 실시하여야 한다. 그리고 사다리를 통하여 전기가 통할 수 있으므로 사전 투입 전 전기통전 여부 및 잔류 전류가 있는지를 반드시 확인해야 한다. 사다리 진입 전 안전확보 여부를 확인하고, 사다리지지 후 진입시도하고 무리한 진입은 절대 하지 않는다. 등반 후 몸의 안전을 확보할 수 있는 조치(로프결박 등)를 반드시 실시하여야 한다.

2016. 7. 1  00안전센터 소방0 한소영