(붙임1)

RCT프로그램 운영 예시문 - 업로드 서식

업로드 경로 : 행정포털/게시판/소방재난본부/현장안전

사 다 리

사다리는 알루미늄과 나무 그리고 섬유유리 재질로 만들어 질 수 있다. 각각의 사다리는 장점도 가지지만 단점도 아울러 가지고 있다. 섬유유리 재질의 사다리는 상대적으로 무겁다. 알루미늄 사다리는 전기가 너무 잘 통하고 추운 날씨에는 얼음이 형성되는 경우도 있다. 나무 사다리는 높은 습도에서 휘거나 줄어들을 수 있다.

소 속 : 우이119안전센터

작성자 : 소방사 홍 길 동

(붙임2)

3월중 RCT(Roll Call Tip) 프로그램 운영 실적

우이119안전센터

연번	게시판 번호	제목	게시자		비고
			계급	성명
1	148	사다리(강북-우이)	소방장	000
2	152	동력절단기(강북-우이)