<붙임1>

SWN 여름철 점검표

점검지점		신정배수지(유입)		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 미사용
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		신정배수지(유출)		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		신월배수지		점검일	5월 27일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		개봉배수지		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		오류배수지		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		온수배수지		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		민원센터		점검일	5월 28일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		공단119안전센터		점검일	5월 28일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		신정아이파크아파트		점검일	5월 23일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		고척도서관		점검일	5월 28일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		우장산배수지(유입)		점검일	5월 20일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 미사용
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		우장산배수지(유출)		점검일	5월 20일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		화곡배수지		점검일	5월 20일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		목동배수지(유입)		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		목동배수지(유출)		점검일	5월 30일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		강서수도사업소		점검일	5월 26일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		신정차량기지사업소		점검일	5월 28일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		국립국어원		점검일	5월 29일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		신기술창업센터		점검일	5월 29일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		화곡초록아파트		점검일	5월 20일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 구매중
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 양호 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		등서초등학교		점검일	5월 29일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 구매예정
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호

점검지점		등양초등학교		점검일	5월 29일	점검자	정지형
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 정상 - 정상 - 양호 - 양호 - 양호 - 양호
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 미사용 - 확보 - 구매예정
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 확보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 양호 - 설치 - 양호 - 양호
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 미사용 - 정상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 양호