T-GIS 교통안전시설물

테이블 정의서

2014. 03

교통운영과

CCTV (A069_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A069_P			테이블명			CCTV
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					CCTV관리번호
2	CCTV_NAM		VARCHAR2(40 BYTE)	Yes						CCTV명
3	MAIN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관리주체
4	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	CCTV_NUM		NUMBER(4,0)	Yes						CCTV번호
7	GBN		CHAR(3 BYTE)	Yes						구분
8	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
9	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
10	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
11	DONG_CDE		NUMBER(5,0)	Yes					○	동코드 (공통)
12	JIBUN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						지번
13	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
14	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
15	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
16	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
17	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
18	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
19	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
20	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
21	HISID		NUMBER	Yes						이력ID
22	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					공사관리번호
23	CCTV_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						CCTV관리번호
24	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

관리주체

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A069_P (CCTV)	관리주체코드	MAIN_CDE	001	서울특별시
			002	서울지방경찰청

CCTV연결선 (A070_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A070_L			테이블명			CCTV연결선
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					CCTV연결선 관리번호
2	ST_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						시작관리번호
3	EP_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						종점관리번호
4	HE_USE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						용도
5	HE_MOD_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						모드
6	CORE_QUA		NUMBER(3,0)	Yes						코어수
7	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						구경찰서코드
8	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
9	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
10	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
11	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
12	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
13	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
14	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
15	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
16	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
17	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
18	HISID		NUMBER		No					이력ID
19	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
20	CV_LK_MGRNU		CHAR(18 BYTE)	Yes						CCTV연결선 관리번호
21	A070_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	CCTV연결선 종류코드
22	HE_STD_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						공사관리번호
23	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
24	HE_MET_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	CCTV연결선 수전방식

코드테이블

CCTV연결선 종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A070_L (CCTV 연결선)	CCTV연결선 수전방식코드	A070_KND_CDE	001	지중

CCTV연결선 수전방식

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A070_L (CCTV 연결선)	CCTV연결선 수전방식코드	HE_MET_CDE	001	지중
			002	건물분전반
			003	가공/지중
			004	건물전원사용

가변차로 (A048_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A048_L			테이블명			가변차로
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					가변차로 관리번호
2	MT_PN_BAN		VARCHAR2(12 BYTE)	Yes						심야진입금지
3	SAT_SETN		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						시작구간
4	EPT_SETN		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						종점구간
5	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
6	ROD_NAM		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						도로명
7	CY_IW_TIME		VARCHAR2(12 BYTE)	Yes						도심유입시간
8	CY_OW_TIME		VARCHAR2(12 BYTE)	Yes						도심유출시간
9	LINE		NUMBER(2,0)	Yes						차로수
10	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
11	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
12	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
13	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
14	VIEW_CDE		CHAR(8 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
15	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
16	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
17	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
18	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
19	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
20	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
21	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
22	VS_LE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						가변차로관리번호
23	A048_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	가변차로종류코드
24	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

가변차로종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A048_L (가변차로)	가변차로종류	A048_KND_CDE	001	가변차로

검지기 (A049_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A049_P			테이블명			검지기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					검지기관리번호
2	IDN		VARCHAR2(11 BYTE)	Yes						고유번호
3	CHL		CHAR(3 BYTE)	Yes						채널
4	RING_CLS		VARCHAR2(2 BYTE)	Yes						링구분
5	Q_USE		VARCHAR2(3 BYTE)	Yes						Q용도
6	A049_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	검지기유형
7	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
8	LAY_LOCA		NUMBER(4,0)	Yes						매설위치
9	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
10	DR_USE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	용도
11	DRN		NUMBER(3,0)	Yes						방향
12	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
13	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
14	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
15	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
16	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
17	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
18	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
19	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
20	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
21	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
22	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
23	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
24	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
25	A061_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						제어기관리번호
26	DR_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						검지기관리번호
27	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

검지기유형

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A049_P (검지기)	검지기 종류코드	A049_KND_CDE	001	8각
			002	32각
			003	원형
			004	영상
			005	지자기

용도

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A049_P (검지기)	검지기 용도코드	DR_USE_CDE	001	직진
			002	좌회전
			003	대기
			004	앞막힘
			005	좌회전대기

교차로 (A008_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A008_P			테이블명			교차로
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	CSS_NUM		NUMBER	Yes						교차로코드
2	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						입력일자
3	CSS_NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						교차로명칭
4	A008_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	유형코드
5	LK_CS_CDE		NUMBER	Yes						연동교차로코드
6	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
7	JIBUN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						지번
8	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서 (공통)
9	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서 (공통)
10	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
11	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
12	CUST_NUM		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						고객번호
13	CTT_CFN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						계약종별
14	MSE_NUM		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						계량기번호
15	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
16	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
17	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					교차로관리번호
18	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
19	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
20	HISID		NUMBER		No					이력ID
21	DONG_CDE		CHAR(5 BYTE)	Yes					○	동코드 (공통)
22	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
23	VFLAG		CHAR(1 BYTE)	Yes						지도표출구분

코드테이블

유형코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A008_P (교차로)	교차로 종류코드	A008_KND_CDE	001	단일로
			002	3거리
			003	4거리
			004	5거리
			005	6거리

교통량측정기 (A052_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A052_P			테이블명			교통량측정기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					교통량측정기관리번호
2	NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						측정기명
3	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
4	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일자
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
7	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
8	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
12	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
13	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
14	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
15	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
16	TC_CR_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						교통량측정기관리번호
17	A052_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	교통량측정기종류코드
18	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

교통량측정기종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A052_P (교통량측정기)	교통량측정기 종류	A052_KND_CDE	001	교통량측정기

노인보호구역 (A076_A)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A076_A			테이블명			노인보호구역
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						명칭
2	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						지정일
3	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
4	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
5	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
6	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
7	A076_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구분코드
8	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
11	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
12	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					노인보호구역관리번호
13	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
14	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
15	HISID		NUMBER		No					이력ID
16	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
18	LENX		NUMBER(5,0)	Yes						길이

코드테이블

구분코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A076_A (노인보호구역)	노인보호구역종류	A076_KND_CDE	001	노인복지회관

문자표시 (A054_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A054_P			테이블명			문자표시
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					문자표시 관리번호
3	DRN		NUMBER(3,0)	Yes						방향
4	LENX		NUMBER(3,0)	Yes						길이
5	CTT		VARCHAR2(220 BYTE)	Yes						내용
6	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
7	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
8	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
9	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
10	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
11	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
12	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
13	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
14	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
15	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
16	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
17	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
18	HISID		NUMBER		No					이력ID
19	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
20	CR_IE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						문자표시 관리번호
21	A054_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	문자표시 종류코드
22	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

문자표시종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A054_P (문자표시)	문자표시종류	A054_KND_CDE	001	문자표시

방향표시노면 (A055_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A055_P			테이블명			방향표시노면
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					방향표시관리번호
3	DRN		NUMBER(3,0)	Yes						각도
4	LENX		NUMBER(3,0)	Yes						길이
5	A055_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	방향코드
6	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
7	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
8	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
9	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
10	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
11	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
12	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
13	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
14	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
15	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
16	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
17	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
18	HISID		NUMBER		No					이력ID
19	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
20	DN_IE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						방향표시관리번호
21	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

방향코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A055_P (방향표시노면)	방향표시 종류코드	A055_KND_CDE	001	우회전 금지
			002	직진 금지
			003	좌우회전 금지
			004	유턴 금지
			005	좌회전
			006	우회전
			007	직진
			008	직진과 좌회전
			009	직진과 우회전
			010	유턴
			011	좌회전과 유턴
			012	좌회전 금지
			013	좌우회전
			014	직좌우회전
			015	직진 및 유턴
			016	직진 및 유턴 금지
			017	직진 및 우회전 금지
			018	직진및좌회전 금지
			019	오르막경사
			020	유턴(우방향)

버스전용차로 (A056_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A056_L			테이블명			버스전용차로
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					버스전용차로관리번호
2	SAT_SETN		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						시작구간
3	EPT_SETN		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						종점구간
4	ROD_NAM		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						도로명
5	ORN_TIME_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	운영시간
6	ORN_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	운영구분
7	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
8	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
11	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
12	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
13	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
14	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
15	BPE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						버스전용차로관리번호
16	A056_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	버스전용차로종류코드
17	ORN_SAT		VARCHAR2(15 BYTE)	Yes						운영개시
18	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

운영시간

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A056_L (버스전용차로)	버스전용차로운영시간코드	ORN_TIME_CDE	001	전일제
			002	시간제

운영구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A056_L (버스전용차로)	버스전용차로운영구분코드	ORN_GBN_CDE	001	중앙
			002	가변

버스전용차로종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A056_L (버스전용차로)	버스전용차로종류	A056_KND_CDE	001	버스전용차로

보행자안내표지 (A075_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A075_P			테이블명			보행자안내표지
칼럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					보행자안내표지 관리번호
2	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
3	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
4	OE_DSE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	주변장애물거리
5	RH_TIME		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						조사시간
6	WORK_QUA		NUMBER(5,0)	Yes						보행량
7	ETC		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						기타문제사항
8	ESB_YMD		CHAR(10 BYTE)	Yes						설치일
9	ROD_NAM		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						도로명
10	BLDG_NAM		VARCHAR2(60 BYTE)	Yes						주요건물명
11	A075_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표지판종류
12	DME_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	훼손구분
13	CN_STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	청결상태
14	CML_ASN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	광고물부착여부
15	ITY_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	지도일치상태
16	ITY_CAUSE		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						지도일치사유
17	UE_UL_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	이용편리성구분
18	UE_UL_WHY		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						이용편리성사유
19	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
20	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
21	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
22	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
23	DME_WHY		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						훼손상태 (공통)
24	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
25	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
26	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
27	HISID		NUMBER		No					이력ID
28	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
29	WGK_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						보행자안내 표지관리번호
30	DONG_CDE		CHAR(5 BYTE)	Yes					○	동코드 (공통)
31	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

주변장애물거리

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	주변장애물 거리	OE_DSE_CDE	001	1m이내
			002	1m-2m
			003	2m-3m
			004	3m-4m
			005	4m-5m
			006	5m-6m

표지판종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	표지판종류	A075_KND_CDE	001	구형
			002	신형(2면)
			003	신형(4면)
			999	기타

훼손구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	훼손구분	DME_GBN_CDE	001	훼손심각
			002	일부훼손
			003	양호
			004	신설

청결상태

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	청결상태	CN_STAT_CDE	001	불량
			002	보통
			003	청결

광고물부착여부

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	광고물부착 여부	CML_ASN_CDE	001	다수부착
			002	제거흔적남음
			003	깨끗함

지도일치상태

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	지도일치구분	ITY_GBN_CDE	001	불일치
			002	일부불일치
			003	일치

이용편리성구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A075_P (보행자 안내표지)	이용편리성 구분	UE_UL_GBN_CDE	001	쉬움
			002	보통
			003	어려움

보행자작동신호기 (A077_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A077_P			테이블명			보행자작동신호기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					보행자작동신호기 관리번호
2	A062_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						지주관리번호
3	DRN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	방향 (공통)
4	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
5	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
6	XCE		NUMBER(11,5)	Yes						X좌표
7	YCE		NUMBER(11,5)	Yes						Y좌표
8	MK_CPY		VARCHAR2(25 BYTE)	Yes						제조업체
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	A077_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류
12	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
13	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
14	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
15	PO_SI_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						보행자작동신호기 관리번호
16	HISID		NUMBER		No					이력ID
17	POS		CHAR(1 BYTE)	Yes						위치정보
18	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A077_P (보행자 작동신호기)	보행자작동 신호기종류	A077_KND_CDE	000	단일형 (일반형)
			001	혼합형 (통합형)

부착대 (A057_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A057_P			테이블명			부착대
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					부착대관리번호
2	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
3	A057_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	부착방식
4	ASN_LENX_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	부착대길이
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	ASN_DRN		NUMBER(3,0)	Yes						부착대방향
7	SNLP_QUA		NUMBER(3,0)	Yes						신호등수량
8	BSNLP_QUA		NUMBER(3,0)	Yes						배면등수량
9	SNLP_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신호등종류
10	BSNLP_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	배면등종류
11	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
12	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
13	A062_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						지주관리번호
14	SP_RN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신호발광구분
15	MK_CPY		VARCHAR2(25 BYTE)	Yes						제조회사
16	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
17	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
18	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
19	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
20	ASN_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						부착대관리번호
21	HISID		NUMBER	Yes						이력ID
22	A062_POS		CHAR(3 BYTE)	Yes						위치정보
23	XCE		NUMBER(11,5)	Yes						X좌표
24	YCE		NUMBER(11,5)	Yes						Y좌표
25	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

부착방식

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A057_P (부착대)	부착대종류	A057_KND_CDE	001	현수식
			002	측주식종형
			003	측주식횡형
			004	중앙식
			005	문형식

부착대길이

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A057_P (부착대)	부착대길이	ASN_LENX_CDE	000	0
			001	1
			003	3
			005	5
			006	6
			007	7
			009	9
			011	11
			012	12

신호등종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A057_P (부착대)	신호등종류	SNLP_KND_CDE	001	측주식횡형경보(2)
			002	3색등
			003	4색등
			004	2색등(종형)
			005	3색등(종형)
			006	4색등(종형)
			007	보행등
			008	가변형가변등
			009	차량보조등2색
			010	차량보조등3색
			011	신호유도2색
			012	시선유도형경보(2)
			013	시선유도형경보(1)
			014	머릿돌경보(2)
			015	톨게이트등
			016	측주식횡형경보(3)
			017	머릿돌경보(3)
			018	시선유도형경보(3)
			019	측주식종형경보(2)
			020	측주식종형경보(3)
			021	2색등

배면등 종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A057_P (부착대)	배면등종류	BSNLP_KND_CDE	001	측주식횡형경보(2)
			002	3색등
			003	4색등
			004	2색등(종형)
			005	3색등(종형)
			006	4색등(종형)
			007	보행등
			008	가변형가변등
			009	차량보조등2색
			010	차량보조등3색
			011	신호유도2색
			012	시선유도형경보(2)
			013	시선유도형경보(1)
			014	머릿돌경보(2)
			015	톨게이트등
			016	측주식횡형경보(3)
			017	머릿돌경보(3)
			018	시선유도형경보(3)
			019	측주식종형경보(2)
			020	측주식종형경보(3)
			021	2색등

신호발광구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A057_P (부착대)	전구타입	SP_RN_CDE	1	전구
			2	LED

선규제차선 (A058_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A058_L			테이블명			선규제차선
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					차선관리번호
3	A058_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	차선코드대분류
4	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
5	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
6	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
7	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
8	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
11	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
12	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
13	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
14	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
15	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
16	HISID		NUMBER		No					이력ID
17	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
18	LINE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						구차선관리번호
19	A058_KND2_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	차선코드중분류
20	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
21	LENX		NUMBER	Yes						길이

코드테이블

차선코드대분류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A058_L (선규제차선)	대분류	A058_KND_CDE	001	중앙선
			002	가변차선
			003	유턴구역선
			004	일시정지선
			005	버스전용차선(가로)
			006	차선
			007	가장자리구역선
			008	진로변경제한선
			009	주차금지
			010	주정차금지
			011	가변주차장
			012	주행유도선
			013	자전거횡단도
			014	정차금지지대
			015	버스정차구획선
			016	노상장애물
			017	버스전용차선(중앙)

차선코드중분류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A058_L (선규제차선)	중분류	A058_KND_CDE2	001	중앙선
			001	황색실선
			002	황색점선
			003	황색복선
			004	황색실선/점선
			005	황색점선/실선
			002	가변차선
			001	황색실선복선
			002	황색점선복선
			003	유턴구역선
			001	백색점선
			004	일시정지선
			001	백색실선
			005	버스전용차선(가로)
			001	청색실선
			002	청색점선
			003	청색복선실선
			004	청색복선점선
			006	차선
			001	백색실선
			002	백색점선
			007	가장자리구역선
			001	백색실선
			008	진로변경제한선
			001	백색실선
			002	백색실선/점선
			003	백색점선/실선
			009	주차금지
			001	황색점선
			010	주정차금지
			001	백색실선
			011	가변주차장
			001	백색점선
			012	주행유도선
			001	백색점선
			013	자전거횡단도
			001	청색실선
			014	정차금지지대
			001	백색실선
			015	버스정차구획선
			001	백색실선
			016	노상장애물
			001	황색실선
			002	백색실선
			017	버스전용차선(중앙)
			001	청색실선
			002	청색점선
			003	청색복선실선
			004	청색복선점선

안전지대 (A005_A)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A005_A			테이블명			안전지대
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					안전지대관리번호
2	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
3	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
4	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
5	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
6	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
7	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
8	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
9	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
10	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
11	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
12	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
13	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
14	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
15	HISID		NUMBER		No					이력ID
16	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	ZONE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						구안전지대 관리번호
18	A005_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	안전지대종류코드

코드테이블

안전지대종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A005_A (안전지대)	안전지대종류	A005_KND_CDE	001	안전지대

어린이보호구역 (A059_A)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A059_A			테이블명			어린이보호구역
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						명칭
2	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						날짜-설치일
3	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
4	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
5	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
6	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
7	A059_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	학교구분
8	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
11	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
12	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					어린이보호구역 관리번호
13	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
14	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
15	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
16	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
18	LENX		NUMBER(5,0)	Yes						길이

코드테이블

학교구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A059_A (어린이 보호구역)	어린이보호구역 운영구분코드	A059_KND_CDE	001	유치원
			002	초등학교

연결선 (A044_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A044_L			테이블명			연결선
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					파이프관리번호
2	ST_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						시작관리번호
3	EP_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						종점관리번호
4	PE_DL_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes						파이프상세코드
5	QUA		NUMBER(3,0)	Yes						수량
6	ECVN		NUMBER	Yes						굴착
7	DEP		NUMBER(2,0)	Yes						심도
8	A044_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류
9	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
10	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
11	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
12	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
13	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
14	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
15	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
16	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
17	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
18	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
19	A061_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						제어기관리번호
20	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
21	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
22	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
23	PIPE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						파이프관리번호
24	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A044_L (연결선)	파이프종류코드	A044_KND_CDE	001	파이프
			002	가공선
			003	검지기선

음향신호기 (A073_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A073_P			테이블명			음향신호기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					음향신호관리번호
2	A062_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						지주관리번호
3	DRN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	방향 (공통)
4	ESB_YMD		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						설치일
5	CAE_YMD		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						교체일
6	XCE		NUMBER(11,5)	Yes						X좌표
7	YCE		NUMBER(11,5)	Yes						Y좌표
8	MK_CPY		VARCHAR2(25 BYTE)	Yes						제조회사
9	SL_NUM		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						시설번호
10	WORK_CDE		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
11	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
12	A073_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류
13	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
14	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
15	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
16	SD_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						음향신호관리번호
17	HISID		NUMBER		No					이력ID
18	POS		CHAR(3 BYTE)	Yes						위치정보
19	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A073_P (음향신호기)	음향신호기 종류	A073_KND_CDE	001	버튼식

이륜차통행금지 (A072_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A072_L			테이블명			이륜차통행금지
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	ROD_NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						도로명칭
2	SETN		VARCHAR2(100 BYTE)	Yes						구간
3	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
4	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
5	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
6	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					이륜차통행금지_자동차도로관리번호
7	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
8	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
9	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
10	HISID		NUMBER		No					이력ID
11	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
12	A072_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	이륜차통행금지 종류코드
13	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

이륜차통행금지종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A072_L (이륜차통행 금지)	이륜차통행금지종류	A072_KND_CDE	001	이륜차통행금지

일방통행 (A060_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A060_L			테이블명			일방통행
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					일방통행관리번호
2	SETN		VARCHAR2(100 BYTE)	Yes						구간
3	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
4	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
5	ROD_WID		NUMBER(3,1)	Yes						도로폭
6	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						지정일-설치일
7	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
8	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
12	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
13	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
14	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
15	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
16	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	OY_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						일방통행관리번호
18	A060_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	일반통행종류코드
19	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
20	LENX		NUMBER(16,5)	Yes						길이

코드테이블

일방통행종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A060_L (일방통행)	일방통행종류	A060_KND_CDE	001	일방통행

잔여시간표시기 (A074_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A074_P			테이블명			잔여시간표시기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					잔여표시 관리번호
2	A062_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						지주관리번호
3	DRN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	방향 (공통)
4	ESB_YMD		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						설치일
5	CAE_YMD		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						교체일
6	XCE		NUMBER(11,5)	Yes						X좌표
7	YCE		NUMBER(11,5)	Yes						Y좌표
8	MK_CPY		VARCHAR2(25 BYTE)	Yes						제조업체
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	A074_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류
12	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
13	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
14	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
15	RT_IR_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						잔여표시 관리번호
16	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
17	POS		CHAR(1 BYTE)	Yes						위치정보
18	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A074P (잔여시간 표시기	잔여표시기종류	A074_KND_CDE	0	도형형
			1	숫자형

제어기 (A061_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A061_P			테이블명			제어기
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	CTR_NAM		VARCHAR2(50 BYTE)	Yes						제어기명
2	ONLINE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						온라인일
3	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						등록일시-설치일
4	MK_CPY		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						제조회사
5	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
6	CSS_NUM		NUMBER	Yes						교차로번호
7	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					제어기관리번호
8	CTR_SYS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	시스템코드
9	CTR_FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	형태코드
10	CTR_PRODUT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	방식코드
11	CTR_SOE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	전원코드
12	A061_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류코드
13	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
14	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
15	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
16	OD_PE_CDE		CHAR(8 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드
17	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
18	DONG_CDE		CHAR(5 BYTE)	Yes					○	동코드 (공통)
19	JIBUN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						지번
20	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
21	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
22	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
23	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
24	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
25	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
26	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
27	HISID		NUMBER		No					이력ID
28	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
29	CTR_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						제어기관리번호
30	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

시스템코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A061_P (제어기)	제어기시스템 코드	CTR_SYS_CDE	001	동부
			002	서부
			003	영등포
			004	강남
			005	경보
			006	일반
			008	표준
			009	연동
			010	가변
			011	철거
			012	실시간

형태코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A061_P (제어기)	제어기 현시코드	CTR_FRM_CDE	000	NULL
			001	2현시
			002	3현시
			003	4현시
			004	5현시
			005	6현시
			006	7현시
			008	단순보행
			009	점멸

방식코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A061_P (제어기)	제어기 제품명코드	CTR_PRODUCT_CDE	000	NULL
			007	KC-100
			008	KC-300
			009	KC-900
			012	SDS-5300A
			013	KS-1800
			018	KL-9500
			020	KS-900
			022	T&C-A1
			025	KATMS-1000
			027	TCS-2000A
			030	STC-832
			032	LD-84
			033	TF-120P
			036	SH-2000KLCD
			037	LGTS-48S
			039	KET-950
			040	C-500
			041	KC-800
			042	SDS-1500
			043	TCS-9700
			044	SDS-53COA
			045	DM3200
			047	H-800
			050	DM-ICM100
			051	LL-MMI9602
			054	JWI-5000A
			055	GSLC-36SA
			056	ETEC-2100
			057	SDS-7000A
			058	MMI(LC MMI 9062)
			060	KSC-2800
			061	GW-2020
			062	STC-HO2C
			063	JWI-5000A
			064	SDS-7000S
			065	KTMS1000
			066	GSLC-36SA
			067	GW-2000
			068	GSLC-48S
			069	KET-900
			070	DH2003-48S
			071	STC-045
			072	KET-2001
			073	KEM-240U
			074	TNC-A1
			075	TS-200A
			076	DH2004-36S
			077	KS-1800
			078	STLC-S1
			079	STS-045
			080	TG-7000S
			081	KS-2800
			082	JEI-5000
			083	GW-2020
			084	SDS-5300A
			085	LG36S
			086	TG-7000
			087	TCS-2000
			088	JWI-5000A
			089	GLSA-36A
			090	TCN
			091	STLC-S2
			092	KET-2001
			093	GW-3030
			094	SDS-9000
			096	STS-046
			097	TG-7000
			098	SEC-9000
			099	KC-1900
			100	KS-1800
			101	STLC-S1
			102	GSLC-36SA
			103	DS-84
			104	COSMOS-5000A
			105	STS-046
			106	STLC-045
			107	KET-2100
			108	KS-500
			109	HJ-5000H
			110	WS-2300
			111	TC-9000A
			112	ETEC-2100S
			113	SD-SYSTEM
			114	CTSC-STD
			115	CCIC-5000
			116	GTL-TSC100
			117	JWI-5000B
			118	JWI-8000A
			119	MORLC-48S
			120	JWI-7000
			121	KES-7000
			122	STC-3000
			123	WH-100
			124	MCT-740
			125	SEC-9100
			126	SEC-9400
			127	KSC-2800S
			128	STS-042
			129	KOVAC-STC

전원코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A061_P (제어기)	제어기전원코드	CTR_SOE_CDE	001	220V
			002	110V
			003	NULL

종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A061_P (제어기)	제어기종류코드	A061_KND_CDE	001	전자
			002	일반
			004	표준
			005	연동제어기
			006	가변제어기
			007	철거대상
			008	관리외제어기
			009	신신호
			010	임시

지주 (A062_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A062_P			테이블명			지주
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					지주관리번호
3	A062_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	형식코드
4	SPRT_STD_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	규격코드
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	SPRT_HOTDIP_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	용융도금
7	CSS_CDE		NUMBER	Yes						교차로코드
8	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
9	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
10	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
11	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
12	CTRL_YNO_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할여부
13	DONG_CDE		CHAR(5 BYTE)	Yes					○	동코드 (공통)
14	JIBUN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						지번
15	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
16	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
17	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
18	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
19	SPRT_MET_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	설치방식
20	ROB_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
21	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
22	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
23	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
24	LINK_ID		VARCHAR2(10 BYTE)	Yes						참조코드
25	HISID		NUMBER		No					이력ID
26	CTK_MGRNU		CHAR(14 BYTE)	Yes						공사관리번호
27	SPRT_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						지주관리번호
28	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

형식코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A062_P (지주)	지주종류	A062_KND_CDE	001	철주
			002	복주식
			003	문형단주
			004	문형복주
			005	페파플
			006	단주(편주)식
			007	가로등
			008	전주
			009	가로안내주
			010	육교
			011	고가차로
			012	지하차로
			013	기타
			014	이동식
			015	체신주
			016	통합철주

규격코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A062_P (지주)	규격코드	SPRT_STD_CDE	001	80
			002	125*4
			003	125*6
			004	150*8
			005	200*6
			006	200*8
			007	250*8
			008	300*8
			009	NULL
			010	기타
			011	500*1
			012	500*3
			013	100

용융도금

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A062_P (지주)	지주도금	SPRT_HOTDIP_CDE	001	무도금
			002	도금

관할여부

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A062_P (지주)	관할여부	CTRL_YNO_CDE	001	예
			002	아니오

설치방식

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A062_P (지주)	지주설치방식	SPRT_MET_CDE	001	매입형
			002	노출형

표지 (A064_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A064_P			테이블명			표지
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MRK_MET_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	설치방식
2	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
3	A064_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표지코드
4	RMK		VARCHAR2(255 BYTE)	Yes						비고
5	XCE		NUMBER(11,5)	Yes						X좌표
6	YCE		NUMBER(11,5)	Yes						Y좌표
7	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
8	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
9	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					표지관리번호
10	A062_MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					지주관리번호
11	DRN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	각도 (공통)
12	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
13	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
14	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
15	HISID		NUMBER		No					이력ID
16	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	MRK_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						표지관리번호
18	MRK_NUM		VARCHAR2(10 BYTE)	Yes						표지인덱스

코드테이블

설치방식

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A064_P (표지)	표지부착형태	MRK_MET_CDE	001	정주식
			002	내민식
			003	부착식
			004	문형식
			999	기타

표지코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A064_P (표지)	표지규격	A064_KND_CDE	001	소형차유턴
			002	규격
			003	중형
			004	대형

표지병 (A065_L)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A065_L			테이블명			표지병
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					표지병관리번호
3	QUA		NUMBER	Yes						수량
4	DSE		NUMBER(3,1)	Yes						간격
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
7	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
8	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	A065_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	분류코드
12	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
13	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
14	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
15	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)		No					설치일
16	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
17	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
18	HISID		NUMBER		No					이력ID
19	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
20	DR_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						표지병관리번호
21	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)
22	LENX		NUMBER(5,0)	Yes						길이

코드테이블

분류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A065_L (표지병)	표지병종류코드	A065_KND_CDE	001	황색양면
			002	백색양면
			003	황색단면
			004	백색단면

핸드홀 (A066_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A066_P			테이블명			핸드홀
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					핸드홀관리번호
2	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
3	A066_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	종류
4	HE_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구분
5	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
6	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
7	GU_CDE		NUMBER(3,0)	Yes					○	구코드 (공통)
8	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
9	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
10	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
11	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
12	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
13	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
14	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
15	HISID		NUMBER		No					연번-이력ID
16	CTK_MGRNU		CHAR(13 BYTE)	Yes						공사관리번호
17	HE_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						핸드홀관리번호
18	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

종류

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A066_P (핸드홀)	핸드홀종류코드	A066_KND_CDE	001	맨홀
			002	핸드홀
			003	T/T
			004	가상단자
			005	E/T
			006	광케이블접속점

구분

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A066_P (핸드홀)	핸드홀구분코드	HE_GBN_CDE	001	맨홀

험프 (A067_A)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A067_A			테이블명			험프
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					험프관리번호
3	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
4	A067_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	유형
5	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
6	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
7	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
8	FLAG		CHAR(3 BYTE)	Yes						작업구분
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
11	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
12	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
13	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
14	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
15	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
16	HISID		NUMBER		No					이력ID
17	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
18	HUMP_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						험프관리번호
19	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

유형

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A067_A (험프)	험프종류코드	A067_KND_CDE	001	요철
			002	이미지

횡단보도 (A004_A)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A004_A			테이블명			횡단보도
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					횡단보도관리번호
2	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
3	A004_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	횡단보도종류코드
4	HOL		NUMBER(3,1)	Yes						가로길이
5	VEL		NUMBER(3,1)	Yes						세로길이
6	AW_SN_QUA		NUMBER(2,0)	Yes						화살표시수량
7	AW_SN_LENX_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	화살표시길이
8	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
9	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
10	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
11	DONG_CDE		CHAR(5 BYTE)	Yes					○	동코드 (공통)
12	JIBUN		VARCHAR2(16 BYTE)	Yes						지번
13	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
14	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
15	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
16	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
17	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
18	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
19	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
20	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
21	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
22	HISID		NUMBER		No					이력ID
23	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
24	CRS_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						구횡단보도관리번호
25	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

횡단보도종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A004_A (횡단보도)	횡단보도종류	A004_KND_CDE	001	일단(화살표있음)
			002	이단(화살표있음)
			003	일단(화살표없음)
			004	이단(화살표없음)

화살표시길이

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A004_A (횡단보도)	횡단보도길이코드	AW_SN_LENX_CDE	001	1m
			002	1.1m
			003	1.2m
			004	1.3m
			005	1.4m
			006	1.5m
			007	1.6m
			008	1.7m
			009	1.8m
			010	1.9m
			011	2m
			012	2.2m
			013	2.3m
			014	2.4m
			015	2.5m
			016	2.6m
			017	2.7m
			018	2.8m
			019	2.9m
			020	3m

횡단보도예고표시 (A068_P)

테이블 정의

데이터베이스 명		TGIS
테이블 ID		A068_P			테이블명			횡단보도예고표지
컬럼ID	컬럼명		타입(길이)	NULL		PK	FK		CODE	COMMENTS
1	STAT_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	상태 (공통)
2	MGRNU		CHAR(13 BYTE)		No					횡단보도예고표시 관리번호
3	DRN		NUMBER(3,0)	Yes						방향
4	EVE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	고가 (공통)
5	OD_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구경찰서코드 (공통)
6	GU_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	구코드 (공통)
7	NW_PE_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	신경찰서코드 (공통)
8	WORK_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	작업구분 (공통)
9	VIEW_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	표출구분 (공통)
10	ROD_GBN_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	도로구분 (공통)
11	TFC_BSS_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	관할사업소 (공통)
12	SIXID		CHAR(11 BYTE)	Yes						신규정규화ID
13	ESB_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						설치일
14	CAE_YMD		CHAR(8 BYTE)	Yes						교체일
15	XGEO		SDO_GEOMETRY	Yes						공간데이터
16	HISID		NUMBER		No					이력ID
17	CTK_MGRNU		VARCHAR2(20 BYTE)	Yes						공사관리번호
18	CS_NK_MGRNU		VARCHAR2(9 BYTE)	Yes						구횡단보도예고표시 관리번호
19	A068_KND_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	횡단보도예고표시 종류코드
20	FRM_CDE		CHAR(3 BYTE)	Yes					○	공사형태 (공통)

코드테이블

횡단보도예고표시종류코드

코드그룹		테이블코드	코드	코드명
A068_P (횡단보도 예고표시)	횡단보도예고표시종류	A068_KND_CDE	001	횡단보도예고표시

* 공통 코드 테이블

시설물상태

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
STAT_CDE	1		양호		3	도색
	2		파손		4	노후
사용 테이블
A069_P		CCTV		A073_P			음향신호기
A049_P		검지기		A074_P			잔여시간표시기
A052_P		교통량측정기		A061_P			제어기
A054_P		문자표시		A062_P			지주
A055_P		방향표시노면		A064_P			표지
A056_L		버스전용차로		A065_L			표지병
A077_P		보행자작동신호기		A066_P			핸드홀
A057_P		부착대		A067_A			험프
A058_L		선규제차선		A004_A			횡단보도
A005_A		안전지대		A068_P			횡단보도 예고표시

화면표시 (표출구분)

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
VIEW_CDE	001		안보기		002	보기
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A073_P			음향신호기
A008_P		교차로		A072_L			이륜차통행금지
A052_P		교통량측정기		A074_P			잔여시간표시기
A076_A		노인보호구역		A061_P			제어기
A054_P		문자표시		A062_P			지주
A055_P		방향표시노면		A064_P			표지
A056_L		버스전용차로		A065_L			표지병
A075_P		보행자안내표지		A066_P			핸드홀
A077_P		보행자작동신호기		A067_A			험프
A057_P		부착대		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시

시설물위치

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
EVE_CDE	001		지상		003	지하
	002		고가
사용 테이블
A069_P		CCTV		A061_P			제어기
A049_P		검지기		A062_P			지주
A052_P		교통량측정기		A065_L			표지병
A054_P		문자표시		A066_P			핸드홀
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A057_P		부착대		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시
A005_A		안전지대

구경찰코드

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
OD_PE_CDE	110		중부		270	중랑
	120		종로		280	강남
	130		남대문		290	관악
	140		서대문		300	강서
	150		동대문		310	강동
	160		용산		320	종암
	170		영등포		330	구로
	180		성동		340	서초
	190		성북		350	양천
	200		청량리		560	송파
	210		마포		370	노원
	220		노량진		380	방배
	230		동부		390	은평
	240		서부		400	도봉
	250		북부		410	수서
	260		남부
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A072_L			이륜차통행금지
A008_P		교차로		A061_P			제어기
A052_P		교통량측정기		A062_P			지주
A076_A		노인보호구역		A065_L			표지병
A054_P		문자표시		A066_P			핸드홀
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A075_P		보행자안내표지		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시

신경찰코드

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
NW_PE_CDE	110		중부		270	중랑
	120		종로		280	강남
	130		남대문		290	관악
	140		서대문		300	강서
	150		혜화		310	강동
	160		용산		320	종암
	170		영등포		330	구로
	180		성동		340	서초
	190		성북		350	양천
	200		동대문		560	송파
	210		마포		370	노원
	220		동작		380	방배
	230		광진		390	은평
	240		서부		400	도봉
	250		강북		410	수서
	260		금천
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A072_L			이륜차통행금지
A008_P		교차로		A061_P			제어기
A052_P		교통량측정기		A062_P			지주
A076_A		노인보호구역		A065_L			표지병
A054_P		문자표시		A066_P			핸드홀
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A075_P		보행자안내표지		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시

도로구분

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
ROD_GBN_CDE	001		시도		002	구도
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A072_L			이륜차통행금지
A008_P		교차로		A061_P			제어기
A076_A		노인보호구역		A062_P			지주
A054_P		문자표시		A065_L			표지병
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A075_P		보행자안내표지		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시

공사형태

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
FRM_CDE	001		신설		006	이설
	002		교체		007	차광막교체
	003		제거		008	좌대
	004		도색		009	철거 후 재설치
	005		재도색		010	신설(철거도색)
사용 테이블
A069_P		CCTV		A058_L			선규제차선
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A073_P			음향신호기
A008_P		교차로		A072_L			이륜차통행금지
A052_P		교통량측정기		A074_P			잔여시간표시기
A076_A		노인보호구역		A061_P			제어기
A054_P		문자표시		A062_P			지주
A055_P		방향표시노면		A065_L			표지병
A056_L		버스전용차로		A066_P			핸드홀
A075_P		보행자안내표지		A067_A			험프
A077_P		보행자작동신호기		A004_A			횡단보도
A057_P		부착대		A068_P			횡단보도 예고표시

작업구분코드

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
WORK_CDE	001		자료입력		008	경찰청승인
	002		자료입력완료		009	시설물수정완료
	003		승인대기중		010	내용수정요망
	004		부분완료		011	수정요망
	005		위치수정요망		012	센터입력중
	006		검증완료		013	중간저장
	007		승인		014	반려
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A073_P			음향신호기
A008_P		교차로		A072_L			이륜차통행금지
A052_P		교통량측정기		A074_P			잔여시간표시기
A076_A		노인보호구역		A061_P			제어기
A054_P		문자표시		A062_P			지주
A055_P		방향표시노면		A064_P			표지
A056_L		버스전용차로		A065_L			표지병
A075_P		보행자안내표지		A066_P			핸드홀
A077_P		보행자작동신호기		A004_A			횡단보도
A057_P		부착대		A068_P			횡단보도 예고표시
A058_L		선규제차선

관할사업소

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
TFC_BSS_CDE	104		강서		107	북부
	105		남부		108	서부
	106		동부		109	성동
사용 테이블
A069_P		CCTV		A005_A			안전지대
A070_L		CCTV연결선		A059_A			어린이보호구역
A048_L		가변차로		A044_L			연결선
A049_P		검지기		A072_L			이륜차통행금지
A008_P		교차로		A061_P			제어기
A076_A		노인보호구역		A062_P			지주
A054_P		문자표시		A065_L			표지병
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A075_P		보행자안내표지		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시

구

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
GU_CDE	110		종로구		440	마포구
	140		중구		470	양천구
	170		용산구		500	강서구
	200		성동구		530	구로구
	210		광진구		540	금천구
	230		동대문구		560	영등포구
	260		중랑구		590	동작구
	290		성북구		620	관악구
	300		강북구		650	서초구
	320		도봉구		680	강남구
	350		노원구		710	송파구
	380		은평구		740	강동구
	410		서대문구
사용 테이블
A069_P		CCTV		A059_A			어린이보호구역
A070_L		CCTV연결선		A044_L			연결선
A048_L		가변차로		A072_L			이륜차통행금지
A049_P		검지기		A061_P			제어기
A008_P		교차로		A062_P			지주
A076_A		노인보호구역		A065_L			표지병
A054_P		문자표시		A066_P			핸드홀
A055_P		방향표시노면		A067_A			험프
A075_P		보행자안내표지		A004_A			횡단보도
A058_L		선규제차선		A068_P			횡단보도 예고표시
A005_A		안전지대

테이블코드	구코드		구명	동코드		동코드명	동코드		동코드명
DONG_CDE	110		종로구	10100		청운동	14500		송현동
				10200		신교동	14600		가회동
				10300		궁정동	14700		재동
				10400		효자동	14800		계동
				10500		창성동	14900		원서동
				10600		통의동	15000		훈정동
				10700		적선동	15100		묘동
				10800		통인동	15200		봉익동
				10900		누상동	15300		돈의동
				11000		누하동	15400		장사동
				11100		옥인동	15500		관수동
				11200		체부동	15600		종로3가
				11300		필운동	15700		인의동
				11400		내자동	15800		예지동
				11500		사직동	15900		원남동
				11600		도렴동	16000		연지동
				11700		당주동	16100		종로4가
				11800		내수동	16200		효제동
				11900		세종로동	16300		종로5가
				12000		신문로1가	16400		종로6가
				12100		신문로2가	16500		이화동
				12200		청진동	16600		연건동
				12300		서린동	16700		충신동
				12400		수송동	16800		동숭동
				12500		중학동	16900		혜화동
				12600		종로1가	17000		명륜동1가
				12700		공평동	17100		명륜동2가
				12800		관훈동	17200		명륜동4가
				12900		견지동	17300		명륜동3가
				13000		와룡동	17400		창신동
				13100		권농동	17500		숭인동
				13200		운니동	17600		교남동
				13300		익선동	17700		평동
				13400		경운동	17800		송월동
				13500		관철동	17900		홍파동
				13600		인사동	18000		교북동
				13700		낙원동	18100		행촌동
				13800		종로2가	18200		구기동
				13900		팔판동	18300		평창동
				14000		삼청동	18400		부암동
				14100		안국동	18500		홍지동
				14200		소격동	18600		신영동
				14300		화동	18700		무악동
				14400		사간동
	140		중구	10100		무교동	13800		필동2가
				10200		다동	13900		필동3가
				10300		태평로1가	14000		남학동
				10400		을지로1가	14100		주자동
				10500		을지로2가	14200		예장동
				10600		남대문1가	14300		장충동1가
				10700		삼각동	14400		장충동2가
				10800		수하동	14500		광희동1가
				10900		장교동	14600		광희동2가
				11000		수표동	14700		쌍림동
				11100		소공동	14800		을지로6가
				11200		남창동	14900		을지로7가
				11300		북창동	15000		을지로4가
				11400		태평로2가	15100		을지로5가
				11500		남대문2가	15200		주교동
				11600		남대문3가	15300		방산동
				11700		남대문4가	15400		오장동
				11800		남대문5가	15500		을지로3가
				11900		봉래동1가	15600		입정동
				12000		봉래동2가	15700		산림동
				12100		회현동1가	15800		충무로3가
				12200		회현동2가	15900		초동
				12300		회현동3가	16000		인현동1가
				12400		충무로1가	16100		저동2가
				12500		충무로2가	16200		신당동
				12600		명동1가	16300		흥인동
				12700		명동2가	16400		무학동
				12800		남산동1가	16500		황학동
				12900		남산동2가	16600		서소문동
				13000		남산동3가	16700		정동
				13100		저동1가	16800		순화동
				13200		충무로4가	16900		의주로1가
				13300		충무로5가	17000		충정로1가
				13400		인현동2가	17100		중림동
				13500		예관동	17200		의주로2가
				13600		묵정동	17300		만리동1가
				13700		필동1가	17400		만리동2가
	170		용산구	10100		후암동	11900		효창동
				10200		용산동2가	12000		도원동
				10300		용산동4가	12100		용문동
				10400		갈월동	12200		문배동
				10500		남영동	12300		신계동
				10600		용산동1가	12400		한강로1가
				10700		동자동	12500		한강로2가
				10800		서계동	12600		용산동3가
				10900		청파동1가	12700		용산동5가
				11000		청파동2가	12800		한강로3가
				11100		청파동3가	12900		이촌동
				11200		원효로1가	13000		이태원동
				11300		원효로2가	13100		한남동
				11400		신창동	13200		동빙고동
				11500		산천동	13300		서빙고동
				11600		청암동	13400		주성동
				11700		원효로3가	13500		용산동6가
				11800		원효로4가	13600		보광동
	200		성동구	10100		상왕십리동	11000		금호동2가
				10200		하왕십리동	11100		금호동3가
				10300		홍익동	11200		금호동4가
				10400		도선동	11300		옥수동
				10500		마장동	11400		성수동1가
				10600		사근동	11500		성수동2가
				10700		행당동	11800		송정동
				10800		응봉동	12200		용답동
				10900		금호동1가
	210		광진구	11000		금호동2가	11400		성수동1가
				11100		금호동3가	11500		성수동2가
				11200		금호동4가	11800		송정동
				11300		옥수동	12200		용답동
	230		동대문구	10100		신설동	10600		장안동
				10200		용두동	10700		청량리동
				10300		제기동	10800		회기동
				10400		전농동	10900		휘경동
				10500		답십리동	11000		이문동
	260		중랑구	10100		신설동	10400		전농동
				10200		용두동	10500		답십리동
				10300		제기동
	290		성북구	10100		성북동	12100		안암동1가
				10300		돈암동	12200		안암동2가
				10400		동소문동1가	12300		안암동3가
				10500		동소문동2가	12400		안암동4가
				10600		동소문동3가	12500		안암동5가
				10700		동소문동4가	12600		보문동4가
				10800		동소문동5가	12700		보문동5가
				10900		동소문동6가	12800		보문동6가
				11000		동소문동7가	12900		보문동7가
				11100		삼선동1가	13000		보문동1가
				11200		삼선동2가	13100		보문동2가
				11300		삼선동3가	13200		보문동3가
				11400		삼선동4가	13300		정릉동
				11500		삼선동5가	13400		길음동
				11600		동선동1가	13500		종암동
				11700		동선동2가	13600		하월곡동
				11800		동선동3가	13700		상월곡동
				11900		동선동4가	13800		장위동
				12000		동선동5가	13900		석관동
	300		강북구	10100		미아동	10300		수유동
				10200		번동	10400		우이동
	320		도봉구	10500		쌍문동	10700		창동
				10600		방학동	10800		도봉동
	350		노원구	10200		월계동	10500		상계동
				10300		공릉동	10600		중계동
				10400		하계동
	380		은평구	10100		수색동	10800		역촌동
				10200		녹번동	10900		신사동
				10300		불광동	11000		증산동
				10400		갈현동	11100		진관내동
				10500		구산동	11200		구파발동
				10600		대조동	11300		진관외동
				10700		응암동
	410		서대문구	0		창천동	11100		홍제동
				10100		충정로2가	11200		대현동
				10200		충정로3가	11300		대신동
				10300		합동	11400		신촌동
				10400		미근동	11500		봉원동
				10500		냉천동	11700		연희동
				10700		옥천동	11800		홍은동
				10800		영천동	11900		북가좌동
				10900		현저동	12000		남가좌동
				11000		북아현동
	440		마포구	10100		아현동	11400		창전동
				10200		공덕동	11500		상수동
				10300		신공덕동	11600		하중동
				10400		도화동	11700		신정동
				10500		용강동	11800		당인동
				10600		토정동	12000		서교동
				10700		마포동	12100		동교동
				10800		대흥동	12200		합정동
				10900		염리동	12300		망원동
				11000		노고산동	12400		연남동
				11100		신수동	12500		성산동
				11200		현석동	12600		중동
				11300		구수동	12700		상암동
	470		양천구	10100		신정동	10300		신월동
				10200		목동
	500		강서구	10100		염창동	10800		공항동
				10200		등촌동	10900		방화동
				10300		화곡동	11000		개화동
				10400		가양동	11100		과해동
				10500		마곡동	11200		오곡동
				10600		내발산동	11300		오쇠동
				10700		외발산동
	530			10100		신도림동	10800		오류동
			구로구
				10200		구로동	10900		궁동
				10300		가리봉동	11000		온수동
				10600		고척동	11100		천왕동
				10700		개봉동	11200		항동
	540		금천구	10100		가산동	10300		시흥동
				10200		독산동
	560		영등포구	10100		영등포동	11800		도림동
				10200		영등포동1가	11900		문래동1가
				10300		영등포동2가	12000		문래동2가
				10400		영등포동3가	12100		문래동3가
				10500		영등포동4가	12200		문래동4가
				10600		영등포동5가	12300		문래동5가
				10700		영등포동6가	12400		문래동6가
				10800		영등포동7가	12500		양평동1가
				10900		영등포동8가	12600		양평동2가
				11000		여의도동	12700		양평동3가
				11100		당산동1가	12800		양평동4가
				11200		당산동2가	12900		양평동5가
				11300		당산동3가	13000		양평동6가
				11400		당산동4가	13100		양화동
				11500		당산동5가	13200		신길동
				11600		당산동6가	13300		대림동
				11700		당산동
	590		동작구	10100		노량진동	10600		동작동
				10200		상도동	10700		사당동
				10300		상도1동	10800		대방동
				10400		본동	10900		신대방동
				10500		흑석동
	620		관악구	10100		봉천동	10300		남현동
				10200		신림동
	650		서초구	10100		방배동	10700		반포동
				10200		양재동	10800		서초동
				10300		우면동	10900		내곡동
				10400		원지동	11000		염곡동
				10600		잠원동	11100		신원동
	680		강남구	10100		역삼동	11000		압구정동
				10200		포이동	11100		세곡동
				10300		개포동	11200		자곡동
				10400		청담동	11300		율현동
				10500		삼성동	11400		일원동
				10600		대치동	11500		수서동
				10700		신사동	11800		도곡동
				10800		논현동
	710		송파구
				10100		잠실동	10800		문정동
				10200		신천동	10900		장지동
				10300		풍납동	11100		방이동
				10400		송파동	11200		오금동
				10500		석촌동	11300		거여동
				10600		삼전동	11400		마천동
				10700		가락동
	740		강동구	10100		명일동	10600		둔촌동
				10200		고덕동	10700		암사동
				10300		상일동	10800		성내동
				10400		하일동	10900		천호동
				10500		길동
사용 테이블
A069_P		CCTV			A061_P			제어기
A008_P		교차로			A062_P			지주
A075_P		보행자안내표지			A004_A			횡단보도

동

방향코드

테이블코드	코드		코드명		코드	코드명
DRN_CDE	001		0		006	180
	002		45		007	225
	003		90		008	270
	004		135		009	315
사용 테이블
A077_P		보행자작동신호기		A074_P			잔여시간표시기
A073_P		음향신호기		A064_P			표지