문서번호	자연생태과-19974
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
이정호	박경옥	11/04 유영봉

’16. 하반기 생태계류 및 유수지습지 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

’16. 하반기 생태계류 및 유수지습지 점검 결과보고

물순환 생태계류사업 및 유수지 내 습지생태 조성사업 시행지에 대한

관리실태를 점검하고 그 결과를 보고함.

근거 : ’16. 생태계류 및 유수지습지 점검계획[자연생태과-16081호(’16.9.6)]

점검 개요

❍ 기간 : ’16. 9. 19. ～ 10. 31.

❍ 대상 : 총 52개소(생태계류 39, 유수지습지 13)

❍ 내용

- 계곡부 사면 토사 붕괴, 유실 여부 등 기반시설 상태 점검

- 동식물상 분포 및 활착 실태 관찰,

- 주요 생물상 및 경관 사진촬영 등

❍ 방법 : 1차 22개 자치구 현장 점검 및 관리현황카드 작성 제출,

2차 8개구 임의 선정하여 시·구 합동점검

점검 결과

❍ 계류 및 유수지 총 52개소 중 48개소는 자치구에서 관리카드 기록

및 유지관리하고 있음(4개 유수지는 생태시설물 철거)

- 계류 정비, 생태보 조성 등으로 물순환 기능 및 생태경관 개선

- 유수지 습지 조성, 생태경관시설 설치 등으로 생태학습 및 휴식공간 제공

❍ 양천구 오금유수지 등 4개소는 치수기능 보완 및 체육시설 설치 등으로 유수지 내 생태시설물 철거(양천구 오금유수지, 구로구 신도림유수지,

강동구 고덕‧성내유수지)

❍ 계류 내 물통 설치(계곡수 집수) 등으로 물순환기능 저해 사례

결과 조치

❍ 지적 사항

- 철거된 시설(양천구 오금유수지, 구로구 신도림유수지, 강동구 고덕‧성내유수지)에 대해 경위 확인하여 시설현황 정비조치

- 계류기능 저해요인(종로구 서울예고 계류 내 물통 설치) 시정조치

- 설계도면과 적합하도록 (금천구, 중부공원녹지사업소) 시공 정비 등

❍ 공통 사항

- 지속적 점검 및 관리카드를 작성하여 관리토록 독려

- 정기적으로 대상지에 적합한 식물로 식재 보완 및 유해식물 주기적 제거관리

- 공사현장을 확인하고 지속적인 관리 감독 필요

- 계류 내 토사량 측정 후 모래를 준설하고 당초 설계도 수준으로 복구 등

점검결과 세부내용

❍「잘된 사례」

1. 詩의 거리와 연계 구의유수지 주변 환경정비를 통해 지역 활성화에 기여

2. 악취 민원 많은 지역에 논을 가꾸고 연못을 조성하여 지역주민 휴식과 지역명소화

3. 15년 조성 삼청공원 내 물순환계류 맑은 물이 흐르는 넓은 소로 수생 동식물 서식처 제공

4. 관악산 관음사 옆자락으로 지나는 계곡으로 환경적 경관 및 생태계 양호

5. 정릉동 북한산도시자연공원 내 계류로서 주변 관정을 이용하여 물이 흐르는 계류로 정비

1. 광진구 (구의유수지 15년 조성)	2. 영등포 (양평유수지 14, 12, 09년 조성)
3. 종로구 계류 (15년 조성)	4. 관악구 계류 (16년 조성)	5. 성북구 계류 (14년 조성)

❍「보완 사례」- (조치완료)

1. 지역주민이 계류 내 고무물통을 설치하여 물을 받아쓰고 있음

2. 금천구 계류사업 설계도면대로 설치 조치

3. 버티고개 계류사업 현장 설계도면대로 설치 조치

4. 유수지습지생태 관련 치수기능 및 체육시설로 기능을 상실한 유수지는 관리대상에서 제외

1. 종로구 (2016 조성)	2. 금천구 (2016 조성)
3. 중부사업소 (2016년 조성 중)	4. 양천구 (오금유수지 2009년 조성)
구로구 (신도림유수지 2008년 조성)	강동구 (성내유수지 2007년 조성)	강동구 (고덕유수지 2009년 조성)

붙임 : 물순환생태계류 및 유수지습지 조성사업 추진현황 1부. 끝.