투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 선유교 보행육교 및 전용교량 승강기 정기안전검사 결과보고

여의도공원관리사무소-4346호(2016.9.23)호와 관련으로, 선유교보행육교 및 전용교량 승강기 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 건    명 : 선유교 보행육교 및 전용교량 승강기 정기안전검사 결과보고

2. 점검대상 :

가. 선유도보행전용교량(1호기) : 승강기번호(ID) - 0096-464

나. 선유도보행육교(2호기) : 승강기번호(ID) - 0059-219

3. 소 재 지 :

가. 1호기(유압식) : 영등포구 양평동6가1-132

나. 2호기(로프식) : 영등포구 양화동95

4. 검사일시 : 2016. 10. 28.

5. 검사기관 : 한국승강기안전공단(서울서부지사 ☎02-801-0300)

6. 관련근거 : 『승강기시설안전관리법』제13조 제1항 및 『승강기시설안전관리법』제13조제4항 및 동법 시행령 제14조의2 규정에 의한 검사기준(국민안전처 고시제2015-86)

7. 검사결과 : (1.2호기) : 합격

8. 권고사항(구두) :

가. 1호기(유압식) MAIN WIRE ROPE(녹발생으로 교체 요청)

나. 1호기(유압식) 유압설비 보수 또는 교체(출발 및 정지시 덜컹 거림이 심함)

9. 권고사항에 대한 추진계획

가. 검사결과에 따른 권고사항 보완 조치시행

나. 조치방법 : 2016년도 승강기유지보수용역업체에 의뢰하여 교체시행하고자 함

- 2016년도 승강기유지보수업체 : ㈜성지에스티엠(대표 : 유영붕 3637-8533)	다. 교체추진계획수립 : 2016. 11월중

붙임 : 1. 검사성적서 2부.

2. 관련사진 1부. 끝

현 황 사 진

MAIN WIRE ROPE 녹발생 현황	유압설비 등 기타시설 점검 중

주무관	한훈수		주무관	송규환		여의도공원관리사무소장	11/07 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-5102	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 영등포구 선유로 343(당산동1)	/
전화	2631-9367	/전송	2631-9373	/	hshan5910@seoul.go.kr	/	대시민공개