문서번호	누수방지과-11085
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조	공간정보과장
	주무관

마곡지구내 재생수 공급관로관련 부서별 검토보고

2016. 11.

시설안전부

(누수방지과)

마곡지구내 재생수 공급관로관련 부서별 검토보고

마곡지구내 매설되고 있는 재생수 공급관로에 대한 부서별 검토의견 요청이 있어 검토결과를 보고 드림.

관련근거

○ 하수처리수 재이용수 공급시설 유지관리등 주체결정(부시장방침, ‘11.8.22.)

○ 마곡지구 재생수 공급관로 누수복구 및 급수공사 관련 회의 참석요청(물순환정책과-19118호(‘16.10.21.))

사업개요

○ 사 업 명: 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

○ 위    치: 강서구 마곡동 일원(서남물재생센터 및 마곡개발구역)

○ 사업기간: 2009. 12.~2017. 4.

○ 규    모: 시설용량 → 2만 톤/일(생물막여과 6지, 오존설비 2기)

공급관로 → 30㎞(D=80~600㎜)

○ 사업현황

- 재처리시설 설치 공사: 95%(2016. 9월 기준)

․ 재처리시설 공사 완료, 종합 시험 운전 후 최종 준공예정

- 공급관로 설치 공사: 93%(2016. 9월 기준)

․ 전체 30㎞ 중 27.9㎞ 설치(2016. 12월 완료예정)

사업위치도	마곡지구내 공급관로도 (적색 주관로, 청색 보조관로)

검토내용

협의내용(검토부서)	검토내용
마곡지구내 재생수 공급관로에 누수발생 시 선복구공사 후 정산(누수방지과)	○ 원인자 복구 시행(선 안전조치) - 누수발생에 따른 피해를 최소화하기 위해 관할 수도사업소의 긴급안전조치는 필요하나 관리상의 어려움(민원발생, 하자관련 문제, 공동구 피해발생등)과 사후정산 등의 문제로 전체적인 복구공사는 불가한 것으로 판단됨. - 누수발생시 수도사업소에서 선 안전조치 후 재생수로 확인시 이관하여 복구할 수 있도록조치코자 함.
재생수에 대한 수요가 요청 시 계량기 설치관련(공간정보과)	○ 재생수 GIS 자료 등 제출 시 입력 가능 - 공공측량성과심사를 득한 재생수 관로부설 자료 등을 제출(해당 수도사업소)할 경우 상수도 GIS에 입력 가능함.
재생수 관로부설 현황을 상수도 GIS 편입관리(공간정보과)

조치사항

○ 위와 같은 검토의견을 수합부서인 급수부 급수설비과로 송부하여 의견이 반영될 수 있도록 하겠습니다.

붙임 : 마곡지구내 재생수 공급관로관련 회의자료 1부.  끝.