2016년 11월 대기질 요약

2016. 12.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

2016년 11월 대기질 분석 결과

● 월평균 미세먼지는 52 ㎍/㎥, 초미세먼지는 28 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 증가함

● 지역별 월평균 미세먼지 최고농도는 강동구에서 62 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 중구 및 광진구에서 32 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 및 초미세먼지의 최고농도는 각각 94 ㎍/㎥, 55 ㎍/㎥으로 18일에 발생하였고, 일평균 미세먼지 최저농도는 23 ㎍/㎥으로 1일에, 일평균 초미세먼지 최저농도는 12 ㎍/㎥으로 24일에 발생하였음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년11월	52	28	0.035	0.014	0.005	0.6
2016년10월	38	20	0.029	0.018	0.004	0.5
2015년11월	33	21	0.034	0.012	0.005	0.6

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년11월	48	26	0.031	0.025	0.005	0.5
2015년11월	45	23	0.031	0.024	0.005	0.5

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지   : 62 ㎍/㎥, 강동구

○ 초미세먼지 : 32 ㎍/㎥, 중구 및 광진구

○ 이산화질소 : 0.042 ppm, 관악구

○ 오 존      : 0.018 ppm, 서대문구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율

※1시간 평균치는 99.9 퍼센타일, 8시간 및 24시간 평균치는 99 퍼센타일을 환경기준과 비교

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
달성율	84%	20%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 도시대기 측정소 단기 환경기준 초과 현황

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
초과 측정소수 (횟수)	5 (6)	20 (39)	9 (10)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0	0	0	0

□ 저, 고농도 대기사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	11월	누적	11월	누적	11월	누적	11월	누적
일 수	0	22	12	41	0	7	0	10

□ 미세먼지 예․경보제 적중률 및 발령현황

○ 예보제 : 적중률 76.7% (상향예보율 13.3%, 하향예보율 10.0%)

○ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

※ 첨부 : 2016년 11월 대기질 분석결과 1부. 끝.