유량계 점검표 □ 점검일시 : 2017. . . □ 유량계명(위치) : 취․송수 유량계 □ 설비현황 : 유량계(초음파), 전송설비(PLC)
점검 내용	점검 결과	조치 사항	비 고
o 유량계 동작상태 - 손상 및 파손여부 - 센서 탈락여부 - 외부상태 점검 (누수 및 부식 등)
o 외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입 이상유무 - 무정전전원 공급장치 정상동작 여부 - 배선상태
o 계측 및 전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등) - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타
o 유량계실 - 침수여부 - 배수펌프 동작여부 - 누전여부 - 기타 맨홀상태
점검자 : 직 성명 : 확인자 : 직 성명 :