문서번호	환경과-160
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
한미라		이철범	01/06 최규해
협 조
	총무과장			박병현
	주무관			임재선
	주무관			이유경

한강공원 화장실 비상벨 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

한강사업본부

(환 경 과)

한강공원 화장실 비상벨 설치 계획

최근 여성 대상으로 무차별적 범죄에 대한 불안감이 고조됨에 따라 공원화장실 비상벨 설치를 통해 시민들이 보다 안심하게 공원을 이용할 수 있는 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 강남역 화장실 사고 등 여성 대상으로 무차별적 범죄에 대한 불안감 고조

□ 공원화장실에 비상벨을 설치하여 시민들이 보다 안심하고 공원을 이용할 수 있는 환경 제공

Ⅱ		문제점

□ 응급상황을 알리는 비상시스템이 없어 비상상황 발생시 대처 미흡

◦ CCTV 및 가로등은 주요지점에만 설치되어 있음

◦ 안전사고 예방을 위해 안내센터별 공공안전관의 상시 순찰에 의존

□ 여성 대상으로 범죄가 일어나고 있는 화장실에 비상벨이 설치되어 있지 않아 이용객의 불안감 고조

Ⅲ		개선방향

□ 한강공원 화장실에 비상벨 설치로 공원이용객의 위급상황 발생시 신속 대처

□ 이후 조성하는 화장실은 제작 시 비상벨 설치

Ⅳ		추진계획

□ 비상벨 설치

◦ 설치대상 : 한강공원 화장실 116개소(수영장 등 운영업체에서 관리하는 화장실 제외)

◦ 설치수량 : 551개 (여성화장실 412, 장애인화장실 23, 세면대116)

※ ’17년 화장실 교체 계획으로 수량이 변경 될 수 있음

◦ 비상벨 시스템

- 24시간 모니터링 가능토록 서울경찰청 112종합상황실과 안내센터로 신호 전송

- 화장실 외부에 설치된 경광등 작동

- 비상벨 고장시 관리자 PC에서 실시간 확인

□ 소요예산 : 121백만원

❍ 산출내역 : 비상벨 설치 1식 121백만원

❍ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 시설비

□ 추진일정

◦ ‘17. 1 : 계약심사 의뢰, 사업발주

◦ ‘17. 2 : 계약체결

◦ ‘17. 3 : 사업시행

□ 행정사항

◦ 사업발주 및 시행 : 총무과

◦ 비상벨 유지관리 : 환경과, 안내센터

붙임  1. 화장실 비상벨 시스템 설치기준(안)

2. 한강공원 화장실 비상벨 설치대상

[붙임 1]

화장실 비상벨 시스템 설치기준(안)

□ 비상벨 기본 사양

◦ 송신기(벨)

- 기존 화장실에 설치하는 경우 미관을 고려 무선통신 적용

- 신축건물 등 전선 벽체 매립 등이 가능하면 유․무선통신 적용

- 설치위치 : 여성화장실, 장애인화장실, 세면대

◦ 중계기(주장치)

- 112 종합상황실에 비상벨 위치 송신(자동 전화 통화방식)

- 화장실 밖에서 비상상황을 알 수 있도록 경광등과 비상 사이렌 작동 병행 송신

- 미관을 고려하여 무선통신 적용(통신 불량지역은 유선통신 적용)

- 지중매설 등 전기․통신선로가 노출되지 않는 곳은 유․무선통신

- 정전 등 장애발생 송신 또는 무정전전원장치(UPS) 기능 권장

◦ 경고음(싸이렌) 및 경광등

- 화장실 입구에 설치

- 시각적, 청각적으로 동시에 비상상황을 알 수 있도록 고음질의 음원을 내장한 경광등 설치

◦ 비상벨 설치 안내문

- 오작동 및 범죄 예방을 위한 비상벨 설치 안내문 게첨

- 경광등 하부, 화장실입구, 송신기(벨)에 사용 안내문 설치

◦ 추가 사양(현장 여건에 따라 도입)

- 공원 안내센터에 비상 상황 연계

- 현장 근무자나 지정된 핸드폰으로 비상 상황 문자 발송

□ 비상벨 구성도

한강공원화장실 비상벨 설치대상

센터별	화장실수	설치수량 (551)
		여자화장실	장애인화장실	세면대
합 계	116	412	23	116
광나루	11	37	1	11
잠실	10	32	4	10
뚝섬	14	48	1	14
잠원	7	22	1	7
반포	6	26	2	6
이촌	15	50	5	15
여의도	20	78	1	20
양화	6	22		6
망원	10	33	4	10
난지	13	48	2	13
강서	4	16	2	4