문서번호	교량안전과-2143
결재일자	2017.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
김근섭		이홍재	전결 02/08 신응수
협조	주무관		서성만
	주무관		전재형

최종(하자) 검사 조서

(2013년 도로시설물 일상유지보수공사(남부) 외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

안전총괄본부

(교량안전과)

최종(하자) 검사조서

공 사 명		2013년 도로시설물 일상유지보수공사(남부도로사업소)
공 사 개 요		영등포역고가 옹벽부 단면보수 2개소, P12 균열보수 6.8m 도림천고가교 표면처리 150.4㎡, 물끊기공 94.4m 사당고가 강관배관 0.6m, 금천교 램프2난간지주 교체 2본 이수고가 C라인 옹벽부 포장 등
계 약 자		대한로드라인페인트 강완혁
착 공 일		2013. 3. 8
준 공 일		2014. 2. 24
하 자 담보기간	시 기	2014. 2. 24
	종 기	2017. 2. 24
최종 검사일		2017. 2. 6
검 사 결 과		○ 도림천고가 A1~A2 캔틸레버부분 표면박리(1㎡) 물끊기 실링과 표면박리 하지 보수필요 ○영등포역고가, 사강고가, 이수고가, 금천교, 샛강문화다리 특이사항 발견하지 못함
비 고		도림천고가 표면 보수 하자 사항은 시공사에 하자보수 요청 예정

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 최종(하자)검사를 필하였음.

2017.  2. 7

하자검사자 : 직   주무관     성명  김 근 섭  (인)

직   주무관     성명  전 재 형  (인)

직   주무관     성명  서 성 만  (인)

서울특별시장  귀하

최종검사 사진

도림천고가 A1~A2 표면 박리(하자보수 필요)	도림천고가 A1 교대 표면보수 확인 (신축이음부 고무재 손상에 의한 누수 손상으로 인한 표면 박리로 인한 하자사항 아님)
영등포역고가 신길동쪽 교대 단면보수 확인	샛강문화다리 자전거 관련 표지부착 확인
이수고가 하부 경계석 설치 확인	사당고가 배수관 연장 보수 확인
사당고가 옹벽부 출입문 확인	금천교(p13~교대부) 거더 표면보수 확인

최종(하자) 검사조서

(포장 관련 부분)

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사(남부) - 남부도로사업소 시설보수과 시행(2014년)
공 사 개 요		포장 관련 공종 : 금천교 보도부 노면테이프(400m) 설치
계 약 자		㈜궁일건설 대표 김영순, 해인건설(주) 대표 권상민
착 공 일		2014. 4. 04
준 공 일		2015. 2. 24
하 자 담보기간	시기	2015. 2. 24
	종기	2017. 2. 23(포장 공종 관련)
하 자 검 사 일		2017. 2. 6
검 사 결 과		금천교 보도부 노면테이프(400m) 특이사항 발견하지 못함
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 최종(하자)검사를 필하였음.

2017.  2. 7

하자검사자 : 직   주무관     성명  김 근 섭  (인)

직   주무관     성명  전 재 형  (인)

직   주무관     성명  서 성 만  (인)

서울특별시장  귀하