작업유형별 안전관리 대책방안

▣ 분야별 작업공종에 따른 작업유형별 주요 점검사항

분야	작업공종	작업유형	안전시설점검 및 확인사항	대책방안	관련근거 (법령, 조례, 고시 등)
예시) 건축	고소작업	비계(강관비계, 틀비계) 작업	안전망 설치여부(10m 이상) 및 고정상태 - 안전대 부착설비(생명중 등) 설치여부 -		산업안전보건기준에 관한규칙 제 42조 동 규칙 제 44조
		이동식 비계작업	전도방지시설(아웃스트리거) 설치상태 - -		산업안전보건기준에 관한규칙 제68조
		사다리작업	사다리작업 안전수칙 준수여부(2인 1조) - -		산업재해예방 안전보건공단 발간 “재해사례와 예방 및 사다리 및 고소작업 예방법”
		강구조물(H빔 등) 상부작업
		지붕(천정 등) 작업

※ 작업유형은 작업공종별 유해위험작업에 대한 작업유형.