문서번호	재난관리과-1975
결재일자	2017.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
박현규	김경환	양용희		03/22 백남훈
협 조

특수시책
소중한 산립 보호를 위한 북한산 산불 진압장비 보관함 설치 계획

강 북 소 방 서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

북한산 산불 진압장비 보관함 설치 계획

북한산 탐방로상에 산불진압장비 보관함 설치로 힐링의 중심인 소중한 산림을 산불로부터 막아 시민의 생명과 재산피해를 최소화하기 위한 계획임.

Ⅰ		산불발생 현황 및 전망

□ 발생현황

❍ 최근 3년간 산불발생 건수의 66%, 피해면적의 82.7%가 봄철에 발생

구 분	화재발생(건)				피해면적(㎡)
	계	2016년	2015년	2014년	계	2016년	2015년	2014년
연 간	141	35	51	55	46,500	9,258	27,744	9,498
봄철산불 조심기간	93	21	30	42	38,451	7,119	24,485	6,847

❍ 산불발생 장소로는 산아래(48.7%) > 산 중턱(39.0%) > 산 정상(5.6%) > 평지(5.6%) 순으로 대부분 산 중턱 이하이며

❍ 산불 발생 주요 원인은 입산자 부주의로 전체 72.3%(110건, 부주의 중 담뱃불 56.8% 58건) > 원인미상 17.0%(24건) > 방화 10.6%(15건) 임.

□ 봄철 산불발생 전망

❍ 봄철(3월∼5월) 기온이 평년(12.5℃) 보다 높을 것으로 예보되어 갑작스러운

기온 상승에 따른 동시 다발 산불에 대비할 필요가 있으며, 강수량은 평년과

비슷할 것으로 예상

❍ 봄철 휴일 장기화로 인한 동시다발, 대형 산불 발생 위험 증가

- 석가탄신일 연휴(5.14∼5.15) 등 봄철 주요 공휴일이 주말과 이어짐에 따라

등산 ․ 휴양객 증가 예상

Ⅱ		산불 진압인력 및 장비현황

□ 산불 진압인력 및 장비현황

❍ 소방인력 : 404명(소방공무원 230명, 의용소방대원 174명)

❍ 진압장비 : 5종 71점

계	펌프	탱크	동력펌프		등짐펌프
71	4 (고압P 1대)	3	1	2	61

※ 보조기구(불털이개 15, 삽 30, 불갈퀴 62) 107점 등

※ 고압펌프 : 1대

안전센터	고압펌프	수 관(본)			등짐펌프(15ℓ)
		65mm	40mm	25mm
총계	1	58	45	21	61
진압대	×	29	23	5	29
우 이	×	14	9	6	10
미 아	×	1	5	4	11
삼각산	○	14	8	6	11

☞ 고압수관 길이 30m

Ⅲ		추진계획

□ 강북소방서 관내 북한산 현황

산 명	위 치	면적(㎢)		높이(m)	비고(취약시설)
		전체(서울)	관할(강북)		문화재	사찰	취약지역
북한산	우이동 일대	28.3	10	836.5(백운대)	2개소	12개소	8곳

□ 추진계획

❍ 북한산 관리사무소의 예산지원 및 설치 허가 등 업무협조

❍ 국립공원임을 감안하여 수관보관함 규격, 재질 등 업무협의 후 설치

❍ 수관보관함 위치 선정을 위한 사전조사(산중사찰 인근 지역 위주)

※ 수관보관함 설치 후 산불진압훈련 실시 (4월~5월 중)

□ 추진배경

❍ 산불 발생 시 산중 사찰(암자)로 연소확대 위험성 상존

❍ 산중 사찰(암자)의 위치상 현장 도착 지역 및 구조상 화재취약요인 증가

□ 기대효과

❍ 산중 사찰(암자) 화재 및 산불 화재 시 신속한 수관 전개로 현장 도착

시간 단축으로 효과적인 화재진압

❍ 지속적인 반복 훈련 실시로 산불화재 대응 능력 강화

Ⅳ		세부 설치계획

□ 수관보관함 설치

❍ 수관보관함은 북한산 국립공원사무소에서 구매·설치

❍ 수관은 강북소방서(119안전센터)에서 준비

□ 수관보관함 규격

❍ 규    격 : 140cm × 170cm × 70cm

❍ 예상금액 : 500만원

❍ 모    양 : 주변 환경과 조화된 디자인 적용

❍ 적재비품 : 고압수관(65mm, 40mm, 25mm) 각 10본, 등진펌프 등

□ 설치장소(예정지) : 도면 붙임 참조

구분	위 치	주변사찰	설치개수	비고
제4진입로	운가통제소 좌측 하단 200m 지점	운가암	1개소	고압수관 각 10본, 등진펌프 등
제6진입로	도선사 ~ 하루재	도선사	1개소	고압수관 각 10본, 등진펌프 등

붙임  1. 북한산 산악 지형도 및 진압작전도(수관보관함 위치) 1부.

2. 산림내 사찰 및 취약지역 현황 1부.  끝.